농업기술원 본원 내·외부 보수 공사

시방서

2024. 1.

【농업기술원 총무과】

	목 차
공 사 개 요 1 제1장. 총 칙 5 제2장. 가설공사 12 제3장. 단열필름공사 14 제4장. 도장공사 16

공  사  개  요

1.  공  사  명  :  농업기술원 본원 시설 보수 공사

2.  공 사 개 요 :　농업기술원 본원 정면 단열필름 교체 1식, 연결통로 바닥 보수 1식

3.  공사기간

가.  본 공사는 착공일로부터 90일로 한다.

나.  공사기간은 기후, 현장 및 주변사정, 노무 및 자재사정, 설계변경 등 공정에 영향을 미칠 수 있는 모든 사정이 감안 및 기타 일시적인 공사 중지 기간이 모두 포함된 것으로 보아야 한다.

다.  시공자는 발주자의 부득이한 사연이나 사정 등으로 공사의 계속적인 시행이 불가능하다고 발주자가 판단하여 공사의 중지를 요청한 기간 이외에는 공사기간의 연장을 요구할 수 없다.

라.  아래와 같은 사유가 발생하였을 때는 발주자의 판단에 따라 공사기간을 연장할 수 있다.

(1)  천재지변 또는 이에 준하는 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

(2)  공사기간 중 강우나 강설, 혹한 일수가 과거 10년간의 평균 강우나 강설, 혹한 일수보다 많아 막대한 지장이 있을 때

※ 우천일수 산정기준

-. 시간 : 07:00~18:00

-. 강우 : 5mm이상

-. 강설 : 10mm이상

-. 기온 : -1°C이하

-. 바람 : 20m/sec이상

(3)  기타 발주자가 인정할 수 있는 사유가 있을 때

4. 특기사항 (본 특기사항은 일반시방보다 우선 적용함)

가. 내외부 모든 마감재료는 설계도면 동급이상으로 시공한다.

나. 도장공사시 감독관과 협의

다. 마감재의 색상 및 크기는 감독관과 협의후 시공

라. 장애인이 이용하는 부분은 단차가 없도록 시공해야 한다.

마. 사용자재는 KS제품을 사용하며, 부득이한 경우 감독관과 협의 후 동등이상의 제품을 사용하여야 한다.

바. 공사 시 기계, 전기설비 등 분리 발주된 공사와 협의하여 본공사에 지장이 없도록 한다.

사. 각 도면에 명시되어 있는 주기사항 및 특기사항을 사전에 미리 확인하고 공사에 임한다.

아. 도면이 상이한 경우 감독관과 협의 또는 국토교통부에서 지정한 우선원칙에 따라 시공하며, 기재 되지 아니한 경미한 사항은 국토교통부 제정 건축공사 표준시방과 공사계약 내용에 준한다.

제 1 장    총     칙

본 시방서는 농업기술원 본원 시설 보수 공사에 관한 특기사항을 표시한 것으로서 일반공사 시방은 국토교통부 제정 건축학회 건축공사표준시방서에 준한다.

1. 1  감독원(공사감독)

가. 이 시방서에서 공사감독이라 함은 감독청으로부터 이 공사에 대한 감독을 위임받은 감독청 직원을 말한다.

나. 수급자의 현장대리인에 대한 지시, 승인 또는 검사는 공사감독의 권한과 책임으로 한다.

1. 2  누락 사항

본 공사 도면 및 시방서에 명시되지 않은 부분에 대하여도 구조 및 외관, 기능상 시공을 요하는 사항은 감독원의 지시에 따라 수급자 부담으로 시공하여야 한다.

1. 3  공사의 중지

공사감독은 다음과 같은 경우 공사의 일부 또는 전부를 중지시킬 수 있으며 이를 이유로 공사비를 증감 시킬 수 없다.

가. 수급자가 설계도서와 상이한 시공을 하거나 소홀한 시공을 할 시 또는 시정지시를 명하여도 시정되지 않을 시

나. 불완전한 시공을 하거나 특별한 사유 없이 공사를 지연시킬 경우

다. 기후조건 또는 천재지변으로 인하여 부실시공이 될 우려가 있을 경우

1. 4  지시사항의 이행

가. 공사시공에 있어 해당부서의 지시 명령, 승인사항 또는 유관공사 및 회사와의 협정 사항등을 준수해야 한다.

나. 감독자의 공사 시공 상 필요한 지시사항을 시공자에게 지시하며 현장 시공자는 이를 성실히 이행하여야 한다.

1. 5  하도급의 사전승인

시공자는 공사를 제3자에게 하청을 줄 수 없다.

1. 6  이    의

도면과 시방서의 내용이 서로 다를 때, 명기가 없을 때 또는 의문이 생길 때는 공사감독의 지시에 의한다. 단, 주요사항에 대하여 시공자는 공사감독과 공사범위 내에서 협의 할 수 있다.

1. 7  공정표 및 시공계획서

가. 공사착공에 앞서 관련 및 별도공사를 포함한 공사 전반에 걸친 공정표 및 시공계획서를 공사착공시 작성하여 공사감독의 승인을 받아야 한다.

나. 공정표에는 각 공사의 상호 관련, 각 재료의 반입시기 및 공사 진도 및 세부 공종의 상호관련 및 시작과 종료시점 등을 나타내고 자재의 수량과 노무공수를 기입해야 한다.

다. 시공계획서에는 가설건물, 재료둘 곳, 작업장, 공사차량의 동선 등의 배치계획과 공사전반에 걸친 공종별 가설계획, 자재반입계획, 공사용 장비, 기계, 기구의 투입 및 사용계획, 공종별 직종별 예정 출역 인원수 등을 나타내야 한다.

라. 시방서에 별도로 명기되어 있거나 공사의 특수성 등으로 본 시방서 및 감독원이 별도로 지정하는 공종에 대하여 세부공정표 및 시공계획서를 요구할시는 별도로 제출해야 한다.

마. 공사 진행중 부분적인 시공계획서의 변경등으로 전체 공정계획 및 공정표의 수정이 불가피할 경우에는 재작성 제출하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

1. 8  재    료

가. 본 공사에 사용하는 모든 재료는 K.S 표시 품 및 친환경자재나 재활용자재가 있을 경우 우선 사용을 원칙으로 하고 K.S 표시 품이 아닌 것을 사용하고자 할 때는 공사감독의 승인을 받아야 하며 현장 내에 반입한 재료는 모두 공사감독의 검사를 받아야 한다.  또한 일단 반입된 재료 및 장비는 공사감독의 승인 없이는 장외로 반출시킬 수 없다.

나. 견본품 및 재료의 승인

1) 수급자는 재료승인계획서에 의하여 사전에 재료의 색상, 마무리정도, 규격을 결정할 수 있는 견본품별 제조 회사의 카다로그, 재질 및 시공품질 등을 보장할 수 있는 국립건설시험소 또는 감독원이 인정하는 외국시험소, 공인기관의 시험성적표, 제조회사의 특기시방서, 납품실적증명서, 시공실적증명서 기타 감독원이 요구하는 관련 자료 등을 첨부 제출하여 감독원의 승인을 득해야 하며, 재료승인지연에 따른 계약기간의 조정은 인정되지 않는다.

2) 감독원의 승인을 득한 견본품은 공사준공시까지 감독관 사무실, 감리자 사무실, 계약자 사무실에 각기 보관, 정리, 비치되어야 한다.

다. 본판 및 모형 (MOCK UP) 및 견본시공

1) 본판 및 모형

시공상 견본품 및 설계도면, 설명서 등만으로 불충분한 재료 또는 부위에 대해서는 감독원의 지시에 따라 본판 및 모형을 제작하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

2) 견본시공

감독원은 재료의 색상, 마무리 정도, 시공방법 등 실제 시공상태를 결정하기 위하여 일부재료 및 시공부위에 대한 견본시공을 요구할 수 있으며, 계약자는 지체 없이 이에 응해야 하며, 이에 따른 비용으로 계약자의 부담으로 한다.

라. 검    사

현장 내에 반입된 재료는 모두 공사감독의 검사를 받아야 한다.

마. 재료시험용 공시체는 공사감독의 입회 하에 채취 또는 제작하여 봉인을 받고 공사감독이 지정하는 시험소에서 시험을 하되 그 성적 서를 제출하여 승인을 받는다. 이 시방서에서 재료시험을 요구하지 않은 재료에 대하여도 필요하다고 공사감독이 요구할 때는 시험을 해야 하며 검사, 시험에 요하는 비용은 수급자 부담으로 한다.

바. 검사시험의 표준

검사 또는 시험은 한국공업규격을 표준으로 하고 그 규격에 지정되지 아니한 것은 이 시방서의 각항 및 공사감독의 지시에 의한다.

사. 검사, 시험후의 처리

검사, 시험 완료 후 합격된 반입 재는 지정장소에 정돈 보관하고 불합격된 반입자재는 즉시 장외로 반출하여야 한다. 이때는 속히 합격품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

아. 지급자재 관리 및 사용

1) 지급자재를 인수 할 때는 공사감독의 입회 하에 검수하고 검수후의 분실, 파손, 변질방등은 수급 자가 책임을 진다.

2) 지급자재중 시공부실로 인한 파손 및 부족부분은 도급자 부담으로 변상한다.

3) 지급자재 사용 후 잉여분은 즉시 반납하거나 잔여분을 공사비에서 감할 수 있다.

자. 해체재료 및 발생재료 (작업부산물)의 처리

공사장 내에서 발생되어 재사용 가치가 없는 모든 폐자재 및 폐기물은 수시로 장외로 반출하여 현장내를 청결한 유지해야 하며, 도급 계약서에서 공제되지 아니한 재료에 의한 발생품 및 기타 발생재료에 대하여는 감독원과 협의하여 정리 보관 또는 장외로 반출한다.

1. 9  시공 검사

가. 각 공사부분은 각 단계마다 검사를 받고 합격승인을 얻은 후 다음 공정에 착수한다.

나. 시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사부분은 공사감독의 입회하에 시공하는 것을 원칙으로 하고 그렇치 못할 경우에 공사사진을 촬영하여 제출하여야 한다.

1. 10  관련별도 공사

별도 시공의 공사에 있어서는 그 공정과 구조에 관하여 관련자와 협의하며, 상호 연락하여 원만히 진행시키되 이에 요하는 준비공사로서 본 공사의 가설사무소 등의 손료를 관련공사의 가설 손료가 포함된 것으로 한다.

1. 11  관공청 기타에의 수속

시공 상 필요한 관련부서 및 기타제반 인허가 수속, 민원처리 등은 특별한 사항을 제외하고는 모두 지체 없이 이행하되 이에 소요되는 비용은 수급자 부담으로 한다.

1. 12  공사용 가설물

공사용 가설 시설물은 공사시공에 필요한 적정 규모 이상이어야 하며 제반규정에 위반되지 않아야 한다.

1. 13 공사장 관리

공사장 관리는 산업안전보건법, 근로기준법, 근로안전관리규칙, 근로위생관리규칙 기타 관계 법규에 따라 빠짐없이 이행하고 안전관리전담자 및 직종별 안전관리인을 선임 배치하여 다음 각 항을 준수한다.

가. 노무자 기타 출입의 감시 및 풍기, 위생의 단속

나. 화재, 도난, 경음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지에 대한 방지

다. 시공재료 및 시공설비의 정리와 관리, 현장내외의 청소 및 주변 도로의 정비

라. 현장 내에 출입하는 사람은 고하를 막론하고 안전모를 착용시켜야하며 특히 작업인부는 안전모 착용 관리책임자를 선정하며 불의의 사고를 미연에 방지하여야 한다.

마. 공사용으로 사용하는 모든 전열기는 사용 전에 반드시 현장 사정에 부합되는 접지시설을 갖추어 공사감독에게 보고 및 승인을 받아야 한다.

바. 공사장 안전관리 교육을 실시하고 일지를 기록 유지하며 결과 보고서를 작성하여 공사감독에 제출한다.

1. 14  보    양

각 공사 시방서에 명기된 것 외에 인접공작물, 주변도로, 기타에 손상을 주지 않도록 보양한다.

1. 15  현장청소 및 원상복구

가. 현장 청소 : 공사완료시는 건물내외의 정돈 및 청소를 완전히 한다.

나. 원상 복구 : 공사시공 상지면, 기존건물의 변경, 손상부분은 수급자 부담으로 원상복구 한다.

1. 16  준   공

가. 준공도 작성

수급자는 준공검사원 제출 7일 이전에 설계도서와 상이하게 공사된 부분에 대하여는 준공도면을 작성 하여 감독관의 승인을 득한 원도 또는 제 2원도 1부 및 일정량의 도면을 작성 제출해야 한다.

나. 준공검사 및 가사용 승인검사

1) 수급자는 준공검사원 또는 가사용 승인검사원 신청시 관련 서류를 감리자, 감독원의 서명 날인을 받아 신청해야 한다.

2) 수급자는 관련 인허가 관청의 준공검사시 또는 가사용 승인검사시 입회하여 검사시 지적 사항에 대하여 신속히 시정조치 해야 한다.

3) 관련인허가 관청의 준공검사 또는 가사용 승인을 득하였을 지라도 감독원이 시정 지한 부분에 대하여 시정조치가 이행되지 아니할 경우 공사준공으로 인정하지 아니하며, 건물을 인도할 수 없다.

4) 공사의 준공 및 건물의 인수인계

가) 수급자는 공사완료 후 전문분야별 사내검사를 실시하여 미흡한 부분 및 감독원이 시정지 요구한 분에 대하여 완전히 보완 및 청소 정리한 다음 감독원에게 준공 검사신청을 할 수 있다.

5) 계약금액의 증감조정

가) 공사진행중의 경미한 변경을 비롯하여 계약당시의 설계도서 및 건물의 연면적, 재료, 재질 등의 변경이 없는 한 계약금액을 조정할 수 없다.

1. 17  현장 대리인

시공자는 공사착공 전에 건축시설분야에 상당한 기술과 경험이 있는 자(건설산업기본법 규정에 적합한 기술자)를 선정하여 발주자의 승인을 득한 후 공사착수와 함께 현장에 상주시켜야 한다.

1. 18  안전 대책

가. 공사시공 중 주위 건축물, 기타 주변 환경 등에 변형이 예상될 때에는 공사착수 전에 그 상황에  대한 보호대책을 세워 시공해야 한다.

나. 주위 건축물 기타 제3자에게 피해가 있을 때에는 즉시 응급조치를 취함과 동시에 사후 처리를 해야 하며 이에 대한 비용은 수급자 부담으로 한다.

다. 방화교육

공사현장 내에 임명 배치된 안전관리 담당자는 공사현장에 투입되는 전 현장요원 및 노무자들에게 정기적으로 화재 예방과 소화기의 비치위치 및 소화기의 사용법, 대비, 구급에 대한 교육을 실시해야 한다.

1. 19  소음 방지

수급 자는 공사시행에 있어서 관계법령을 준수하고 상시 시공에 의한 소음으로 공사 중에 피해가 없도록 하며 소음, 진동의 방지에 유의해야 한다. 특히, 원치, 콤프레샤 등의 진동 및 소음 발생의 기계류 사용에 대하여는 그이 성능을 검토하여 적절한 조치를 해야 한다.

1. 20  교통과 보안

가. 공사현장에서는 가설시설물, 지하매설물 등이 차량 및 보행자 통행에 영향을 주지 말아야 하며 또한 그의 안전 확보에 필요한 조치를 취해야 한다.

나. 공사구획 내에 출입하는 공사차량은 일반 교통에 방해되지 않도록 노력해야 한다.

다. 공사구역내에 순시원을 두고 주야상시 순회하여 주변의 매설물 등의 이상을 조사하여야하며 이상을 발견하였을 경우는 즉시 그의 대책을 강구하여 적절한 조치를 취해야하고 동시에 관계자에게 통보한다.

라. 공사용 전기설비에 사용하는 전선, 전 구류는 K.S규격품으로 전압용량에 적합한 규격을 사용할 것이며 담당, 전기기술자는 설비를 점검하여 누전 기타의 위험을 방지해야 한다.

마. 시공자는 화재 예방에 대한 책임자를 선임하고 대책을 수립, 매일 수시점검 하여 안전조치를 취하고 그 결과를 일지에 작성하여야 한다.

바. 공사 중 발생하는 풍수해 및 공사 중의 안전사고 등의 응급조치에 필요한 기계, 기구, 재료는 상시 일정한 장소에 상당수 비치해야 하며 그의 소재를 관련자에게 주지시켜야 한다.

1. 21  하자보수

공사 준공 후 계약서상에 명기되어 있는 하자보수 기간내에 발생된 하자는 수급자 부담으로 즉시 재시공 또는 보수 되어야 하며 이에 신속하게 처리하지 아니할 경우 감독원은 일방적으로 타업체로 하여금 재시공, 보수 시킬 수 있으며, 이에 따른 제반 발생 비용은 하자보수 보증금에서 공제할 수 있다.

1. 22  일반사항

가. 계약상대자는 본 시방서 및 관계법령, 규칙, 규정 및 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 하며, 모든 과업은 계약상대자가 제시한 총액 범위 내에서 시행하고, 이의 변경시 반드시 사전 서면으로 발주부서의 승인을 득한 후 집행하여야 한다. 발주부서의 서면승인을 득하지 않고 계약상대자가 집행한 부분은 인정하지 아니한다.

나. 계약상대자는 계약일로부터 5일 이내에 다음 사항이 포함된 공사착수계를 제출하여 승인을 받아야 한다.

- 착공계

- 착공내역서

- 공사공정예정표

- 현장대리인 지정서

- 현장대리인 재직증명서

- 기술자 수첩 사본

- 안전관리비 및 환경보전비 사용계획서(해당사항 있을 시)

- 보안각서

- 공정별 인력 및 장비투입계획서

- 착공 전 현장사진

- 기타 발주처가 요청하는 서류 등

바. 본 공사는 계약기간 내에 일정계획서에 맞추어 착오 없이 수행되어야 한다. 다만, 불가항력적인 사유 및 통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생하였을 경우 사전 서면승인을 얻어 과업기간을 연기 또는 단축할 수 있으며, 공사기간의 변경으로 인한 공사내용의 변경이 없을 경우 금액변동은 없는 것으로 한다.

바. 본 시방서서에 명시된 사항은 계약상대자가 임의로 해석할 수 없으며, 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항은 상호 협의하여 결정한다. 단, 협의가 성립되지 않을 경우에는 발주부서의 결정에 따른다.

바. 계약상대자는 본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 공사수행에 필요하다고 판단되어 발주부서가 요청할 경우에는 경미한 부분에 대하여 공사 계약된 금액 내에서 이를 이행하여야 한다.

바. 본 공사의 부분성과 및 최종성과가 그 내용상 미비 및 결격사항이 발견된 경우, 용역 완료 전후를 막론하고 발주부서의 지시에 따라 지체 없이 계약상대자 부담으로 이를 보완․조치하여야 한다.

바. 계약상대자는 공사완료 후 정부의 감사기관으로부터 감사지적에 따른 변상 요구가 있을 때에 이를 환불하여야 하며, 이에 따른 이의를 제기할 수 없다.

바. 본 공사수행 과정에서 대내외적으로 알게 된 모든 사항에 대하여는 제3자에게 누설(또는 전달)하여서는 안 되며, 이로 인한 발주부서의 피해발생시 계약상대자는 손해를 배상하여야 한다.

바. 계약상대자는 공사 준공 시 다음 사항이 포함된 공사준공계를 제출하여 승인을 받아야 한다.

- 준공계

- 준공내역서

- 고용, 산재보험 가입증명서

- 안전관리비 및 환경보전비 사용내역 증빙서류(해당사항 있을시)

- 준공사진(전, 중, 후)

- 기타 발주처가 요청하는 서류 등

제 2 장    가 설 공 사

2. 1  공통 가설 공사

가. 일반사항

가설 시설물은 공사기간 중 사용이 편리하고, 법규에 맞도록 설치되어야 하며, 규모, 구조, 존치기간 등을 정하여, 감독자의 승인을 받은 후 설치해야 한다.

2. 2  비계 및 기타

가. 일반사항

1) 비계는 강관비계 및 강관틀 비계의 사용을 원칙으로 한다.

2) 재료 및 부속철물은 KSF 8002(강관비계), KSF 8003(강관틀비계)에 합격한 것을 사용한다.

3) 비계 기둥, 띠장, 비계 장선, 가새, 구조체 연결 및 부축 기둥 밑받침, 부속철물 등은 KASS에 따른다.

나. 강관 비계

1) 비계기둥 : 간격은 도리(띠장)방향 1.5 ～1.8m, 간사이방향 0.9 ～ 1.5m로 하고, 비계기둥의 최고부에서부터 측정하여 3m까지의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세운다.

2) 띠장 : 간격은 1.5 m 이내로 한다. 지상 제1띠장은 지상에서 2.0 m이하의 위치에 설치한다.

3) 비계장선 : 간격은 1.5m 이내로 한다. 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속하고 그 중간부분에서는 띠장에 결속한다.

4) 가새 : 수평간격 1.5m 내외, 각도 45°로 걸쳐대고 비계기둥 및 띠장에 결속한다. 이 때 가새는 모든 비계기둥과 결속되도록 한다.

5) 구조체와의 연결 및 부축기둥

수직 및 수평방향은 5m 내외의 간격으로 구조체에 견고하게 연결하거나 이에 대신하는 견고한 부축기둥을 설치한다.

6) 밑받침(BASE) : 비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하고 인접하는 비계기둥과 밑둥잡이로 연결한다. 연약지반에서는 소요폭의 깔판을 비계기둥에 3본 이상이 연결되도록 깐다.

7) 부속철물 : 특수한 부속철물을 사용할 때에는 그 부위에 발생하는 응력에 충분히 견딜 수 있는 것을 사용한다.

8) 결속재 : 비계기둥, 비계장선, 가새 등을 연결하는 결속재는 자동 또는 고정 크램프를 사용해야 한다.

9) 하중의 한도

띠장은 비계기둥의 간격이 1.8m일 때에는 비계기둥 사이의 하중한도를 400㎏으로 하고, 비계기둥의 간격이 1.8m미만일때는 그 역비율로 하중의 한도를 증가할 수 있다. 작업 중인 바닥의 층수가 3층 이상일 때에는 비계기둥 1본당의 하중한도를 700㎏으로 한다.

10) 특수한 경우

중량물을 비계발판에 놓아두는 경우와 같이 특수한 용도일 때 또는 출입구 및 개구부 등은 각각의 경우에 따라 강도계산을 하여 안전하도록 한다.

다. 낙하물에 대한 위험방지

공사현장에서 낙하물에 의한 공사현장 주변에 위험이 발생할 우려가 있을 때에는 방호 철망을 설치(안전관리비 사용)하는 것을 원칙으로 하되, 기타 방호 시이트 또는 방호선반을 설치할 경우에는 “표준시방서”에 준하여 감독자의 승인을 받고 설치한다.

1) 방호철망

① 철망 호칭 #13~#16의 것을 사용한다.

② 아연도금한 철선으로 철선 지름 0.9㎜(#20) 이상의 것을 사용한다.

③ 15㎝이상 겹쳐 대고 60cm이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 한다.

2. 3  재해방지 기타

가. 안전대책

1) 공사에 따른 재해방지는 건축법, 산업안전보건법, 근로안전관리규정, 산재보험법, 소방법 및 전기관계법 기타 관계규정에 따라 적절한 대책을 마련한다.

2) 소음, 진동, 분진 등이 심한 기계기구는 사용을 피하되 부득이 할 경우는 시간을 정하여 사용한다.

3) 공사장 및 공사장 주변에는 작업자, 인근주민 또는 통행인에 위해가 없도록 사전에 안전방책을 철저히 하여 안전사고를 예방해야 하고 외부 4면에 낙하물 방지망 및 외부 휘장막 등을 설치하여야 하며, 구조 및 설치 방법은 관련법규에 준하여 설치한다.

4) 주변에 고압선등이 있는 경우에는 시공자 부담으로 절연시공을 해야 한다.

5) 현장 작업자들에게는 정기적으로 안전 및 환경보호에 대한 규정을 교육시킨다.

나. 각종 양생

양생이라 함은 재료의 질과 사용도를 증진시키는 일체의 행위를 말하며 마감 또는 준마감 재료의 손상, 오염방지 보호시설에 특히 유의하여 감독자의 지시를 받는다. 콘크리트 양생은 동결방지, 보온살수 등의 양생을 하되, 작업 완료 후 3일간(72시간)은 그 위를 보행하거나 물건을 놓아서는 안되며, 일광의 직사, 한기, 폭우 등을 피하고 양생재 등을 덮어 1일 1회이상 살수, 보양토록 하며, 기타 방수, 창호, 미장 타일 등 마감 및 준 마감 재료의 손상 및 오염방지에 특히 유의하고 감독자의 지시를 받는다.

제 3 장   단 열 필 름 공 사

3. 1 재 료

가. 감독자가 지시하는 재료, 마무리정도, 색깔 등은 미리 견본품을 제출하여 감독자의 승인을 받고 현장에 반입하는 재료 또한 감독자의 검사를 받아 합격한 것을 사용한다.

나. 필름 규격 및 재질

열차단 단열필름은 아래 명시된 성능조건 이상의 제품이어야 한다.

*규격 및 성능*

필름의 광학적 성능	규 격	공인시험성적서 NFRC 300 KS L2016 KS L2514 기준
가시광선 투과율	42% 이상
태양방사 투과율	34% 이하
자외선 차단율	99% 이상
가시광선 반사율(실외)	32% 이하
가시광선 반사율(실내)	32% 이하
총 태양에너지 차단율	56% 이상
적외선 차단율	70% 이상
열관류율	4.7W/㎡K 이하
차폐계수	0.5 이하

※ 품질 보증

준공일 기준 하자이행보증(2년), 제조원의 품질 보증서(7년)를 제출하여야 한다.

3. 2 시 공

가. 본 공사에 따른 매 공정별로 감독자의 검사와 확인을 득하지 아니하면 다음 작업을 시작할 수 없다.

나. 고온기온, 악천후(바람, 먼지, 눈, 비 등)시에는 품질 및 안전에 문제가 발생 할 수 있으므로 작업을 진행할 수 없다.

다. 시공지역의 실측을 정확히 하여 자재의 부족분이 발생하지 않도록 하여야 한다.

라. 시공시 유리 및 시공 상태에 관한 다음 사항들을 세밀히 조사 한 후 시공해야 한다.

1) 유리의 세금, 요철, 흠집 여부 (용접불꽃 등)

2) 유리의 종류

3) 실링상태 및 유리간격 유지 정도

4) 기타 유리의 파손요인이 될 수 있는 유리 시공 상의 문제점

마. 수돗물을 사용 시공 면을 깨끗이 청소하여 이물질이 없어야 하며 기름기 등이 있을 시에는 이를 완전히 제거하여야 한다.

바. 스퀴징(squeegeeing) : 제조회사에서 지정한 스퀴즈를 반드시 사용하여야 하며 스퀴즈의 날은 상태가 좋은 것으로 한다.

사. 필름의 부착시 필름의 가장자리의 실링 및 압착을 용이하게 하기 위하여 지정된 간격을 반드시 띄어야 한다.

아. 붙임

1) 시공된 필름 면은 주름이나 기포, 흠집이 발생되지 않도록 붙여야 한다.

2) 시공 면이 필름의 표준 폭보다 넓을 때에는 시공자는 겹부침 이나 맞부침의 방법을 제시하여 감독자의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

3) 동일한 롤의 제품이라도 보관과정에서 양 사이드의 부위가 색상이 약간 달라질 수 있으므로 같은 부위가 서로 접하도록 이어 붙여야 한다.

4) 시공된 필름면 위에 접착층이 있는 다른 필름(보호필름, 마스킹테이프 등)을 부착시키지 말아야 하며, 부득이한 경우 감독자와 상의한다.

자. 필름 가장자리의 실링

1) 필름의 가장자리를 건조시킨 후 유리 세척시 오는 표면손상 및 습기로부터 보호하기 위해 제조회사에서 지정한 실링제로 실링하여야 한다.

제 4 장   도 장 공 사

4. 1  도장공사

가. 일반사항

1) 본 설명서는 건물의 실내외에서 실시하고 각종 도장공사의 자재공급, 표면처리 및 보호, 도료의 혼합 및 도포, 시험 및 검사 등 각종 도장작업에 대하여 적용한다.

2) 시공자는 공사착수 30일 전까지 종합계획표 및 색상표, 제조회사 시방서, 시험 성적표, 관련서류, 제조업자의 품질보증 확인서, 견본(감독자가 요구하는 도장 종류별 300×300㎜규격으로 각 3매씩 제출)등을 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

3) 감독자가 지시하는 도장재료 및 부위에 대해 본 시공과 동일하게 견본시공을 하여 승인을 받은 후에 본 공사에 착수해야 한다.

4) 본 시방서에 언급되지 않은 부분은 건축공사 “표준시방서”에 따른다.

나. 작업조건

1) 눈, 비가 내리거나 안개가 낄 때, 먼지가 발생할 때, 상대습도가 90%를 초과할 때 또는 도장 바탕면이 충분히 건조되어 있지 않은 경우에는 도장작업을 금한다.

2) 도장되는 포면 및 작업장의 온도가 5℃ 이하인 경우에는 도장작업을 금한다. 다만, 내부의 경우에 한해 보온 및 보양조치를 하였을 경우에는 감독자의 승인을 받아 도장작업을 할 수 있다.

다. 재료

1) 도료는 한국산업규격(KS) 에 합격한 것을 사용하여야 하며, 규격이 없는 것은 도료회사, 제품명 등에 관하여 사전에 감독자의 승인을 득한다.

2) 도료는 상표가 완전하고 개방하지 않은 채로 현장에 반입하여, K.S 표시여부, 규격, 품명, 종별, 제조 년 월 일, 수량, 색명 및 번호 등에 대하여 감독자의 확인을 받는다.

3) 반입한 도료 및 사용 중인 도료는 현장 내에서 감독자가 승인하는 창고에 보관하고 도료창고에는 “화기엄금” 표시를 한다.

4) 도료를 사용하기 위하여 개봉할 때에는 감독자의 입회하에 개봉하는 것을 원칙으로 한다.

라. 바탕만들기

1) 바탕만들기의 종별은 철재면에서는 3종, 아연도금면에서는 2종, 경금속 및 동합금면에는 2종을 적용하고, 각 바탕 종류별 공정 및 공법은 건축공사 “표준시방서”에 따른다.

마. 인접 부착물 보양

1) 도장작업의 인접에 부착된 각종 부착물 및 창호 등의 표면은 비닐과 접착 테이프를 사용하여 충분한 보양처리를 해야 한다.

바. 시공 일반

1) 모든 도장은 표준 도장시공방법에 준하여 시행해야 한다.

2) 도료는 사용에 적합한 상태로 공급이 되어야 하나 희석제 첨가는 경우에 따라 증감할 수 있으며, 특수한 경우에는 도료 메이커 담당 또는 감리자와 협의하여 작업해야 한다.

3) 도장은 전체부위에 규정된 도막이 균일하게 도료 되도록 도장하고 도장이 빠지거나 과도막으로 흐른부위(SAGES AND DRIP)가 없도록 유의해야 한다.

4) 에어러스 뿜칠 도장 때 스프레이 건은 피 도면과 항상 일정한 거리를 유지해야 하고 피 도면과는 항상 수직상태를 유지하여 도장해야 한다.

5) 균일한 도막을 얻기 위해서는 전부위에 도장하기 전에 용접선이나 구석진 곳, 가장자리 등은 부분적으로 덧 도장(STRIPE COAT)을 설치하여 충분한 도막이 도포되도록 한다.

6) 볼트 조립부분이나 용접 예정부위는 도장 전에 보호해야 한다.

7) 도장된 도막을 다시 도장하기 전에 충분히 건조될 수 있도록 규정된 재도장 간격을 유지해야 한다.

8) 손이 닿지 않는 곳은 별도의 명기가 없더라고 뿜칠도장이 되어야 한다.

4. 2  수성페인트

가. 적용범위

1) 본 시방은 도면에 표기된 내부 시멘트 몰탈부위 및 마그네슘보드위 마감공사에 적용하여 사전 견본품을 제출하여 감독자의 승인을 받는다.

나. 시공

1) 시공조건

가) 시공시 온도는 5℃이상, 습도는 85%이하 이어야 한다.

나) 하지의 함수율은 8%이하 PH 9이하 이어야 한다.

2) 소지조정

가) 먼지, 기름유 등의 이물질을 제거 한다.

나) 실금이나 홈 파손부분 등은 전용퍼티로서 충전 보수하여 시공할 면을 평탄하게한다.

3) 공법

가) 내부는 KSM 5320 1급을 사용한다.

나) 외부는 KSM 5310 1급을 사용한다.

다) 로라를 사용하여 2회 도장한다.

라) 모서리 부분은 붓으로 도장한다.

마) 자재의 표준사용량은 ㎡당 0.6KG을 기준으로 한다.

다. 기타

1) 보양

가) 시공이 완료된 부위는 이물질이나 먼지 등이 묻지 않도록 통행을 금지시켜야 한다.

나) 시공부위가 완전히 건조될 때까지 그 위에서 다른 공정을 계속하여서는 안 된다.