노지만감류 품질향상 시범사업 추진 계획

	목 적
❍ 노지온주 일변도의 감귤산업 구조 개선을 위한 만감류 재배 작형 다양화 ❍ 노지만감류 재배기술 정립으로 품질향상 및 농가소득 증대

1		사업개요

사업기간 : 2014. 1∼12월

사 업 량 : 1.6ha(개소당 0.2∼0.3ha)

사 업 비 : 57,528천원(보조 40,000, 자담 17,528)

❍ 산출내역(0.2ha기준) : 7,191천원(보조 5,000, 자담 2,191)

- 방풍망시설(100m) : 3,925천원, - 관수시설 : 3,266천원

작   목 : 만감류

시범요인

❍ 노지만감류 재배농가 방풍망 시설로 상품율 증대

❍ 생육시기별 적기 관수로 생육촉진 및 품질향상

사업내용 : 방풍망(외곽 및 사이), 관수시설

2		세부추진계획

시범사업 신청

❍ 신청기간 : 2014. 2. 14일 한

❍ 홍보방법 : 농업기술원 홈페이지 및 농업기술센터

❍ 신청서류

- 기본서류 : 시범사업 신청서 1부, 사업예정지약도1부, 농지원부 1부

건강보험자격득실확인서1부, 농업경영체등록확인서 1부, 토지대장 1부

- 추가서류 : 근로소득원천징수영수증(본인 및 배우자 직장인인 경우), 졸업증명서(농과계학교 졸업시) 1부, 농업인단체활동경력확인서 1부 (지도기관에서 인정한 농업인단체, 품목별연구회에 한함), 농업인전문교육 수료증 최근3년간(‘11～13년) 사본(또는 이수확인서) 1부.(농업기술원, 센터, 농업마이스터대학 추진교육만 인정)

※ 농업인단체 경력확인서 및 교육 수료증은 해당 기관(단체)에서 발급한 것만 첨부토록 함.

사업대상자 선정(포장) 기준

❍ 최근 3년간 기술센터 시범사업 수혜 여부

- 전년도 1천만원 이상, 최근 3년 이내 30백만원 이상 시범사업

수혜자는 후순위 배정(단, 영농법인 등 생산자단체는 적용 제외)

❍ 포장의 위치 사람의 왕래가 많은 도로변의 포장을 우선 선정

❍ 시범사업에 대한 이해도가 높고 실천의지가 강한 농업인,   영농법인, 생산자단체, 품목별연구회 등 지도력을 겸비한자

- 심사결과 동점인 경우 연령이 낮은 농업인으로 선정

❍ 사업추진을 위한 전기 및 농업용수 등 기반이 갖추어진 포장

❍ 방풍수가 없어 바람피해가 있고, 토심이 50cm이상되는 포장

❍ 재식거리가 4m×3m 이상이고 나무가 일정(열 및 줄, 대각선 등)   하게 식재된 포장

❍ 노지만감류 기술상태가 우수하고, 품질향상에 대한 의지 높은 농업인

※ 제외요건

· 3년 이내 보조사업 포기 또는 보조금관리조례규정위반 농업인

· 근로소득이 30백만원 이상되는 자와 공무원(무기계약포함), 교사 등        공공기관 근무자는 사업대상자에서 제외 (배우자 포함)

사업추진 요령

❍ 사업면적 및 대상자 확정

- 신청 접수 후 현지심사하여 사업면적 결정하고 자체 심의위       원회에서 대상자 확정

❍ 사업추진은 붙임 표준 시방서 및 설계도에 의해 사업시행

- 기본설계도 및 기존 시에서 사용하던 설계도를 기초로 시공업체가 현장에 맞게 시공도서(시공도면, 시공내역서)를 작성하여 승인(착수보고서)을 받을 것

❍ 시공업체 자격 기준 : 방풍망 설치 적용

- 건설 산업기본법에 의한 금속구조물 창호 공사업 등록업체로   주된 영업소재지가 제주도내에 있는 업체

❍ 시공계약은 보조금이 교부결정 된 후 계약체결

❍ 착공 및 보조금 교부결정

- 시공계약이 체결되면 착공계를 제출하여야하며 사업계획서   및 보조금 교부신청서 제출시 농가의 자부담금 입금된 통장   을 첨부하여야 한다.

- 사업이 완료되면 사업완료보고서에 사업비 증명서류 등을 첨부하여 제출

❍ 사업완료 확인 및 사업비 지출

- 농가 자부담 사업비를 우선 지출하고 보조금 집행

- 지원단가보다 초과되는 사업비는 자부담을 원칙으로 하며, 부가가치세 환급액이 발생할 경우 보조 비율에 의거 환급한다.

※ 2014년 농업기술보급 시범사업 운영지침에 의거함

❍ 기 타

- 감귤원 방풍망 설치에 따라 인접한 감귤원 소유농가와 협의가 필요한 경우에는 사업대상 감귤원 소유자와 인접한 감귤원 소유자가 협의하여 방풍망을 설치할 수 있도록 협의하여 추진

- 방풍망 설치 구조물로 인하여 미관에 저해가 우려되므로 국도변 또는   관광도로변 인근지역 과수원인 경우에는 경관에 저해되지 않도록     시설업체 및 농가가 미관을 고려하여 대상자 선정 및 설치

3		사업추진순기표

세부내용	추 진 시 기 (월)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업계획 수립	↔
현지조사 및 대상자 선정	↔
시범사업 추진	←――――――-→
생육조사	←――――――――――――――――→
평 가	↔

4		기대효과

❍ FTA대응한 노지온주 대체 만감류 출하작형 다양화

❍ 노지만감류 고품질 안정생산 기반 구축으로 농가소득 증대

5		행정사항

❍ 농업기술센터에서는 사업홍보 및 신청 협조

❍ 사업신청서는 센터 및 농업기술원 기술지원조정과에서 접수

: 2. 14일 한

- 센터에서는 문서 기술지원조정과로 발송

(붙임 1)

시범사업신청서

사 업 명									신청 면적		㎡
신청자	생 산 자 단 체 명	(단체인 경우 기재)
	성 명 (대표자)			주민등록 번 호		-		자택번호			-
								휴 대 폰			- -
	도로명주소	(기존주소 : )
	영농경력	년	최종학력						단체활동
	작 목						품 종
신 청 내 용	사업예정지 지번	읍·면·동 리 번지							사업예정지 면 적			㎡
	사 업 비 (천원)	계				보 조				자 담
시범사업 수혜 여부		수혜연도			사 업 명(지원내용)						지원금액(천원)
		년
		년
본인은 『정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률』제 22조(개인정보의 수집․이용 동의 등) 및 제24조의2(개인정보의 제공 동의 등),『개인정보 보호법』제15조(개인정보의수집․이용),제17조(개인정보의 제공) 에 따라 본인의 개인정보를 농촌진흥청 및 농업기술원, 농업기술센터에서 수집․활용하는데 동의합니다. 상기와 같이 시범사업을 신청합니다. 2014 년 월 일 신 청 자 : (인) 제주특별자치도농업기술원장 귀하
※ 첨부서류 - 기본서류 : 사업예정지약도 1부, 농지원부 1부, 건강보험자격득실확인서 1부, 농업경영체 등록확인서 1부, 근로소득원천징수영수증(직장인) - 추가서류 : 졸업증명서(농과계학교 졸업시) 1부, 농업인단체활동경력확인서 1부, 농업인전문교육 수료증 최근3년간 사본(또는 이수확인서) 1부. (농업기술원, 센터, 농업마이스터대학 추진교육만 인정)

(붙임 2)

농업인단체활동경력확인서

인 적 사 항	성 명			생년월일	. . .
	주 소
단체 활동 사항	농업인단체명		직책	활동기간	비고
				～
				～
				～
				～
				～

※ 비고 : 중앙, 도, 시, 읍면동, 마을 단위 사항 기재

※ 경력인정 사항 : 지도기관에서 인정하는 농업인단체, 품목별연구회에 한하며, 사설단체는 인정 불가

위와 같이 농업인단체활동 경력사항을 제출함.

2014.    .    .

확인자 : 직             성명         (인)

발급기관 :                        (직인)

시범사업 현지심사표

□ 사업신청자

성 명	주 소	소 재 지	신청면적	작 목
			㎡

□ 공통항목 : 60점

조사항목	조 사 내 용	배 점	점수	확 인 내 용
1. 보조사업 수혜여부	ㅇ 3년간 기술센터 시범사업 수혜여부 - 미수혜(20), 1천만원 미만(15), 2천만원미만(10), 3천만원미만(5) 3천만원이상(2)	20		시범사업 선정대상자 제외에 해당인 경우 현지심사 배제
2. 사업예정 지위치	ㅇ 접근성 및 파급효과 - 왕복차선 대도로변(15) - 농로변(10) - 기타(5)	15
3. 농업전문 기술습득	ㅇ 최근 3년간(’10-’12) 전문교육 수료 - 1건당 1점 ※ 농업관련 학교 졸업(가점부여 4점)	10		농촌진흥기관에서 받은 교육만 인정, 농업마이스터대학 수료자 가점 4점
4. 토지소재지 및 소유형태	ㅇ 관내 농업인 중 관내 토지소유(10) - 본인 및 배우자(10), 임차등기(7), 직계존속(5) ㅇ 외지인 중 관내 토지소유(7) - 본인 및 배우자(7), 임차등기(5), 직계존속(3)	10
5. 농업인단체 활동 참여도	ㅇ 농업인단체 활동 실적 - 단체장 : 중앙(2), 도(1.6), 시(1.3), 읍면(1), 마을(0.8) - 임 원 : 중앙(1), 도(0.7), 시(0.5) 읍면(0.3) ※ 강소농육성 대상자(가점 1점 부여)	5
소계		60

□ 사업별 별도항목 : 40점

조사항목	조 사 내 용	배 점	점수	확 인 내 용
6. 포장기반	ㅇ 포장 기반(전기 및 농업용수) - 양호(10) : 2조건 모두 해당 - 보통 (5) : 2조건중 하나만 해당 - 불량 (1) : 해당사항 없음	10
7. 포장조건	ㅇ 포장조건(방풍수여부 및 토심50cm) - 양호(10) : 방풍수 없고, 토심깊음 - 보통 (5) : 방풍수 있고, 토심깊음 - 불량 (1) : 방풍수 있고, 토심얕음	10
8. 재식거리	ㅇ 나무 재식거리(가로×세로) - 양호 (10) : 4m×3m 이상 - 보통 (5) : 3m×3m 이상 - 불량 (1) : 3m×3m 미만	10
9. 나무식재 상태	ㅇ 나무 식재(열 및 줄간격, 대각선) - 간격이 일정함(5) : - 일정하지 않음(1)	5
9 기술상태	ㅇ 작목 기술력(재배년수) - 양호(5) : 5년 이상 - 보통(3) : 3년이상 ∼5년 미만 - 불량(1) : 3년 미만	5
소 계		40
합 계		100

□ 조사자 의견

○

2014 .    .    .

조 사 자   직 :           성명 :         (인)

직 :           성명 :         (인)

제주특별자치도농업기술원장 귀하

(붙임 3)

감귤원 방풍망시설 시설단가 산출내역

(단위 : 원/200m<0.5ha>)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액
합 계				(만원이하 절사)		7,850,000
재료비	배관용탄소강관(SPP)	50A×3.25t×0.6m	개	70	4,600	323,000
	구조용탄소강관(SPS)	40A×2.1t×3.5m	개	140	12,700	1,781,000
	배관용탄소강관(SPP)	40A×2.9t×0.6m	개	70	3,300	229,000
	구조용탄소강관(SPS)	20A×1.9t×6m	개	100	11,600	1,163,000
	패 드	0.7×70	개	100	4,300	430,000
	유 반 도	40×20	개	210	430	89,000
	유 볼 트(용융)	40×20	조	420	140	59,000
	너트(용융)	5/16	개	850	18	15,300
	연 결 봉	15A	개	100	450	45,000
	스 프 링(코팅)		m	600	145	87,000
	말 목	앵 글	개	25	5,000	125,000
	덤 버 클	5/8	개	25	3,100	77,000
	와이어클립	5/8	개	80	200	16,000
	와이어로프(무코팅)	8×100	M	150	700	105,000
	방 풍 망(녹색)	2mm×2×100	M	200	810	161,000
	크램프반도(회전)	40×40	개	140	1,800	252,000
	볼트/너트	3/8*3“	조	70	150	10,500
	기타자재		식	1		24,000
	소 계					4,991,800
시공비	직접노무비	철공	인	20	95,000	1,900,000
기 타	부가가치세, 관리비 등		식			958,200
* 하자담보책임기간 : 시설부분 2년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 제주도 기준

(붙임 4)

감귤원 방풍망시설 표준 시방서

1. 주기둥

○ 주기둥 간격은 3m로 하고, 높이는 3m이상으로 해야 하며, 파이프규격      은 STK290 48.1mm*2.1t이상 파이프를 사용해야 한다.

(포장 여건에 따라 높이는 가감될 수 있음)

○ 주기둥고정

- 주기둥고정 파이프 : 규격은 SPP 60.5mm*3.25t이상 파이프를 깊이

50cm이상 묻어야 한다.

- 주기둥고정은 파이프 SPP 60.5mm*3.25t사용을 원칙으로 하며, 부득이

암반 등으로 파이프 시공이 곤란한 경우에는 앵커볼트 16∅이상을 사용      하여 단단히 고정해야한다.

2. 주기둥 지지

○ 기둥지지대

- 기둥지지대는 STK290 48.1mm*2.1t이상 파이프를 이용하여 3m 간격으로

설치하며, 기둥지지대 말목은 SPP 48.1mm*2.9t이상 파이프를 사용해야

한다.(50cm이상 매립)

- 기둥지지대는 주기둥 3m 간격에 한쪽으로 하며, 크램프반도를 이용하여

고정한다.

- 와이어로프(무코팅8mm) : 주기둥 지지대 반대편에 측면 가장자리를 시작      으로 9m간격으로 설치해야 하며, 덤버클을 이용 고정한다.

- 주기둥 고정파이프와 주기둥 파이프 연결부분은 주입 후 볼트로 체결하여

이탈되지 않도록 한다.

○ 주기둥 측면 연결은 주기둥 상⦁중⦁하 1m간격으로 STK290 26.7mm*1.9t

이상 파이프를 사용하여 주기둥파이프를 연결하며 연결고정은 유반도(40*20)를 사용하여 고정한다.

3. 방풍망

○ 방풍망은 지면에서 1m높이에 방풍망(2mm) 2m높이로 설치해야 한다.

○ 방풍망 고정은 패드를 설치하여 스프링을 이용하여 상⦁중⦁하로 고      정해야 한다.(방풍망 높이는 포장여건에 따라 가감될 수 있음)

4. 설계변경

○ 방풍망설치는 포장여건에 따라 견고성을 최대로 발휘할 수 있도록 농가와 설치시공자와 협의하여 설계를 변경할 수 있다. (단, 설계 변경 시 농가와 설치시공자는 담당공무원과 협의하여야 한다.)

5. 추가시공

○ 방풍망 높이 증설 등 농가의 원에 의하여 추가시공을 할 경우에는 표준설계 도서에 준하여 견고하게 시공하여야 하며, 추가되는 부분은 농가 자부담으로 한다.

붙임 5)

감귤원 방풍망시설 표준 설계도면

(붙임6)

스프링클러 시설단가 산출내역

(단위 : 원/0.2ha)

구 분	품 명	규 격	단위	수 량	단 가(원)	금 액(원)
합 계				(천원이하절사)		3,266,000
모터부 (기본시설)	모터펌프	7.5HP	대	1	660,000	660,000
	여과기	50mm/120MESH	개	1	220,000	220,000
	엘 보	50A	개	2	6,000	12,000
	청고압호수	50A	M	10	4,000	40,000
	밸브소켓	50A	개	2	5,000	10,000
	후두밸브	50A	개	1	18,000	18,000
	기타배관부속		식	1	50,000	50,000
	인건비	특수인부	명	2	80,000	160,000
	소 계					1,220,000
살수부	PE관	50mm*50m	롤	2	150,000	300,000
	PE관	25mm*100m	롤	7	100,000	700,000
	스프링쿨러		개	230	540	124,200
	쿨러지주대	0.4m	개	230	200	46,000
	동닛뿔		개	230	200	46,000
	연질호스	5*8	m	200	100	20,000
	새들	50A×25A	개	20	3,500	70,000
	청동밸브	25A	개	20	4,500	90,000
	밸브소켓	25A	개	20	3,000	60,000
	싱글밸브	25A	개	20	3,500	70,000
	인건비	보통인부	명	8	65,000	520,000
	소계					2,046,200
* 설치조건 : 원수 공급(관정, 농업용 수도 등)확보 * 스프링클러 설치 : 3m×3m 기준 * 하자담보 책임기간 : 시설부분 2년, 소모성 자재 1년 * 내재해기준 : 해당없음

(붙임 7)

스프링클러시설 표준 시방서

1. 개  요

가. 형 식 :  수동 스프링클러 관수 시설

나. 구 조 :  스프링클러

다. 기본 사양 : 본 시설은 수동식 스프링클러로 본 시설 등을 설치하여 수동으로 밸브 등을 조작하는 관수 전용 목적 시설임.

(모터펌프, 여과기등)

※ 시설기준 : 모터펌프 7.5HP의 스프링클러 관수가능 규모는 1ha내외임

※ 기본시설

(1) 관수 배관 :

- 주 배 관 : PE PIPE 50A(K.S 수도관)

- 가지배관 : PE PIPE 25A 또는 20A

(2) 관수 방법 : 지면 스프링클러

(3) 여과기 : 디스크식 여과기

2. 설계변경

가. 협의변경

시공자는 도면 및 시방서에 의거 충분한 기능을 발휘하도록 확실하게 시공 하여야 하며 다음의 경우는 발주자와 협의하여 변경할 수 있다.

(1) 배관의 위치변경

(2) 스프링클러의 사양과 라인의 수 변경

(3) 여과기 위치변경

나. 승인변경

(1) 기본시설 및 살수시설 자재의 품명 및 규격, 수량변경(공사비 기준 30%이상 변경시)

(2) 지역의 기후, 토양의 여건에 따른 관수 방법의 변경

3. 시공방법

가. 시공총칙

(1) (적용) 본 시방서는 수동식 스프링클러 관수 공사에 적용한다.

(2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도 공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

(3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

(4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로 발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

(5) (사고책임) 공사 시공중 시공자의 과오로 발생한 모든 사고는 시공자가 책임진다.

(6) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 받는다.

(7) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품) 사용을 원칙으로 한다. 단, 파이프를 제외한 품목은 한국산업규격품에 준하는 품질일 경우 농가와 시공업체 간 합의하에 사용 가능

(8) (검사) 현장에 반입되는 재료는 보조사업자가 책임 하에 검사를 실시하고, 불합격품은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

(9) (발굴물) 공사 중 발견한 문화 유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

(10) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있을시 이를 제출하여야 한다.

(11) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

(12) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이 있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

나. 일반 시방사항

(1) (부지의 선정) 시설부지는 다음 사항을 만족할 수 있는 곳을 택한다.

(가) 원수공급과 진․출입이 양호한 곳

(나) 침수 및 과습의 우려가 없는 곳

(다) 환기(통풍)가 양호하고 돌풍의 우려가 없는 곳

(라) 눈사태, 산사태 및 홍수 등으로부터 보호될 수 있는 곳

(2) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공 전 책임 시행하여야 하며 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에 영향을 미칠 요소를 발견하였을 경우에는 지체 없이 이의 보완을 요구하여야 한다.

(3) (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

(4) (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물 및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

(5) (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이 발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

(6) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및 관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생시는 책임을 진다.

다. 특기 시방사항

(1) 지반 정지공사

(가) 지반은 통로, 배수로 등을 포함하여 충분한 면적을 수평으로 정지하여야 한다.

(나) 성토 지역은 충분히 다짐이 이루어진 후 시공하여야 한다.

(2) 관수배관 등 파이프 설치

(가) 주배관은 50A, 가지배관은 25A나 20A K.S 수도관으로 하고, 조임식 부속류도 K.S 정품으로 배관 한다.

(나) 모든 자재는 유해한 흠이나 균열이 없고 금속 부분의 경우 도금의 탈락 및 녹이 없는 제품을 사용하여야 한다.

(다) 모든 파이프는 조립구 등(조임식 엘보, 밸브소켓, 볼밸브 등)을 사용하여 흔들림 없이 견고하게 고정하여 사용 중 풀림이나 유격이 발생되지 않도록 하여야 한다.

(라) 기본시설의 기기분야를 제외한  모든 파이프의 체결은 과원작업의 지장을 초래하지 않는 범위내에서 가급적 지중에 있도록 함을 원칙으로 한다. 돌출된 경우에는 시설 관리 시 안전 문제가 발생하지 않도록 끝마무리를 세심히 하여야 한다.

(마) 모든 파이프 조립은 경사면을 제외하고는 수평과 수직, 좌우의 열을 잘 맞추어 시공하여야 한다.

(바) 유니온밸브를 설치하여 분리가 용이하게 한다.

(3) 여과기

(가) 여과기는 디스크식 120mesh로 청소가 용이해야 한다.

(4) 스프링클러 호스 설치

(가) 스프링클러 행거용 호스의 설치는 지표용, 공중용(장대에설치) 하되 재배환경 여건 등에 따라 조정할 수 있다.

(나) 호스는 체결 부위가 필요 이상 돌출되지 않도록 하여야 하며 돌출된 부위는 적정 길이 정리 및 식별이 용이토록 조치하는 등의 제반 조치로 안전에 유의하여야 한다.

(다) 호스는 늘어짐이나 처짐이 없도록 견고하게 시공하여야 한다.

(5) 스프링클러 설치

(가) 스프링클러의 간격은 일정해야 하며, 수압보상형으로 한다.

(나) 스프링클러는 살수능력이 180ℓ/h이상 되어야 하며, 교체 및 정비가 용이하여야 한다. 다만, 재배환경 여건에 따라 발주자와 협의하여 달리할 수 있다.

(다) 가급적 주관 라인 끝에 라인플러쉬밸브를 설치하여 이물질 제거 및 청소가 용이하게 한다.

(6) 기타사항

(가) 모터 펌프 위치에 전기가 공급되어야 한다. (380V, 7.5KW 용량)

(나) 원수를 공급할 수 있는 수도나 관정이 기계실(기본시설)에 공급 되어야 한다.

(다) 배관 전후에는 반드시 본관과 스프링클러 호스에 있는 이물질의 확인 및 제거를 하여야 한다.

(라) 준공 후 시설의 동파 및 관리소홀로 인한 책임은 발주자 또는 시설 사용관리자가 책임을 진다.

(7) 기타 공사

(가) 단가산출 내역은 감독기관과 충분히 협의하여 자재의 낭비가 없도록 하여야 한다.

(나) 본 설계도나 시방서에 명시되지 않은 사항은 일반 스프링클러 관수 시공 방법에 준하여 시공한다.

(다) 시공이 끝나면 남은 자재나 공구 등을 치우고 정리하여 농가의 시설 및 농작물 관리에 지장을 주지 않도록 노력하여야 한다

(붙임 8)

스프링클러시설 설계 도면

주관간격

3m

열간격 3m

배관의 제일 낮은 곳

자동퇴수밸브 설치

기계실

(여과기+펌프)

밸브

본관 PE수도관

50A

지관 PE수도관

25A

스프링클러

※ 스프링클러(3m×3m) 기준