□ 토양시료 채취방법

1. 토양시료 채취 시기

○ 농작물 수확 후(과수∼낙엽후) ∼ 시비전(작물 재배 전)

2. 토양 시료채취 부위 선정

※ 동일필지의 여러 지점(20개 지점 이상)에서 채취하여 혼합한 후 1점의 시료로 한다.

※ 과수원의 경우 : 나무의 수관 바로 아래 지점에서 채취

3. 토양시료 채취 방법

○ 토양시료 채취기(그림 C)를 사용하는 것이 가장 좋으나, 꽃삽 또는 삽을 사용하여

시료를 채취 할 경우 아래 그림A와 같이 표면의 흙을 약간 긁어내어 이물질을

제거한 후 그림 B와 같이 채취 한다.

○ 표면의 흙(겉흙)을 긁어내고 밭15cm, 과수원20cm, 시설재배지15∼20cm 정도까지의

흙을 채취한다.

○ 시료량은 1kg정도 : 여러 지점의 혼합된 토양

4. 1점당 채취량 및 면적

○ 밭 및 과수원 1,500평, 시설재배지(하우스)-동당 1점(500∼1,000g) 채취

5. 시료채취시 주의사항

○ 오염되지 않은 깨끗한 봉투를 사용한다.

○ 채취한 시료는 비나 물에 젖지 않도록 하고 빛이 없는 곳에 보관

○ 시료봉투에 지번, 지적, 작목(과수의경우-과종 및 식재년수),성명, 전화, 주소 등을

지워지지 않는 필기구로 기재(유성매직)