◎ 농촌진흥청 고시 제2004-18호

친환경농업육성법시행규칙 제7조 별표1의 규정에 의거 유기 및 전환기유기농산물을 생산하는데 사용가능한 자재 중 농촌진흥청장이 정하는 자재의 품질규격을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2004년  8월 14일

농 촌 진 흥 청 장

친환경농산물생산을위해사용가능한자재의품질규격중 개정

제명 “친환경농산물생산을위해사용가능한자재의품질규격”을 “유기및전환기유기농산물의생산을위해사용가능한자재의품질규격”으로 한다.

Ⅰ. 개별기준 제1호 “가”목 퇴비화된 가축배설물의 자재의 종류 중 “가축분뇨발효비료(액)”을 삭제하고, “부엽토”를 추가하며, 품질규격을 다음과 같이 한다.

○ 품질규격 : 유기사료기준에 맞지 아니하는 사료와 수의약품에 주로 의존하는 공장형 농장에서 생산된 축분을 원료로 사용한 것은 제외하고, 화학합성물질이 혼입되었거나 화학적으로 처리되지 않아야 하며 비료공정규격에 적합할 것

Ⅰ. 개별기준 제1호 “나”목 “유기질비료”를 “식물성 유박류 등 유기질”로 하고 자재의 종류 및 품질규격을 다음과 같이 한다.

○ 자재의 종류 : 잠용유박, 대두박, 미강유박, 혼합유박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박 등 식물성 유박류 또는 그 원료로 만든 제품, 유기복합비료, 야자유․코코넛․코코아의 부산물 등

○ 품질규격 : 화학합성물질이 혼입되었거나 화학적으로 처리되지 않아야  하고 비료공정규격이 설정되어 있는 자재는 그 규격에 적합할 것

Ⅰ. 개별기준 제2호 “가”목 혈분, 육분, 골분, 깃털분 등 도축장에서 나온 가공제품을 다음과 같이 한다.

○ 자재의 종류 : 골분, 건조축산폐기물 등

○ 품질규격 : 유기사료기준에 맞지 아니하는 사료와 수의약품에 주로 의존하는 공장형 농장에서 생산된 축분을 원료로 사용한 것은 제외하고, 화학합성물질이 혼입되었거나 화학적으로 처리되지 않아야 하며 비료공정규격이 설정되어 있는 자재는 그 규격에 적합할 것

Ⅰ. 개별기준 제2호 “나”목 수산물가공공장에서 나온 가공제품을 다음과 같이 한다.

○ 자재의 종류 : 어박, 어분, 게껍질, 해초찌꺼기, 어묵찌꺼기 등

○ 품질규격 : 화학합성물질이 혼입되었거나 화학적으로 처리되지 않아야 하며 비료공정규격이 설정되어 있는 자재는 그 규격에 적합할 것.

Ⅰ. 개별기준 제3호 “가”목 “석회질비료”를 “석회질비료(화학제품 생산시 부산물로 생산된 부산석회, 부산소석회 제외)”로 하고, 자재의 종류 및 품질규격을 다음과 같이 한다.

○ 자재의 종류 : 소석회, 석회석, 석회고토, 패화석, 생석회 등

○ 품질규격 : 화학합성물질이 혼입되지 않아야 하며, 비료공정규격이 설정되어 있는 자재는 그 규격에 적합할 것

Ⅰ. 개별기준 제3호 “나”목 규산질비료의 품질규격 “비료관리법에 의한 공정규격에 적합할 것”을 “화학합성물질이 혼입되지 않아야 하며, 비료공정규격이 설정되어 있는 자재는 그 규격에 적합할 것”으로 한다.

Ⅰ. 개별기준 제4호 “가”목 “종류”를 “자재의 종류”로 하고, “미생물추출물”을 추가하며, “나”목 품질규격 중 “비료관리법에 의한 공정규격”을 “비료공정규격”으로 한다.

Ⅱ. 개별기준 제2호 “미생물제제”를 “미생물제제(미생물농약)”으로 한다.

부    칙

(시행일) 이 고시는 2005년 1월 1일부터 시행한다.

<개정 전문>

유기및전환기유기농산물의생산을위해사용가능한자재의품질규격

Ⅰ. 토양개량과 작물생육을 위하여 사용이 가능한 자재

1. 퇴비화된 가축 배설물 및 유기질 비료

가. 퇴비화된 가축배설물

○ 자재의 종류 : 퇴비, 그린(1급)퇴비, 부숙겨, 부엽토, 건계분, 부숙왕겨, 부숙톱밥 등

○ 품질규격 : 유기사료기준에 맞지 아니하는 사료와 수의약품에 주로 의존하는 공장형 농장에서 생산된 축분을 원료로 사용한 것은 제외하고, 화학합성물질이 혼입되었거나 화학적으로 처리되지 않아야 하며 비료공정규격에 적합할 것

나. 식물성 유박류 등 유기질

○ 자재의 종류 : 잠용유박, 대두박, 미강유박, 혼합유박, 채종유박, 면실유박, 깻묵, 낙화생유박, 아주까리유박 등 식물성 유박류 또는 그 원료로 만든 제품, 유기복합비료, 야자유․코코넛․코코아의 부산물 등

○ 품질규격 : 화학합성물질이 혼입되었거나 화학적으로 처리되지 않아야  하고 비료공정규격이 설정되어 있는 자재는 그 규격에 적합할 것

2. 혈분, 육분, 골분, 깃털분 등 도축장과 수산물가공공장에서 나온 가공제품

가. 혈분, 육분, 골분, 깃털분 등 도축장에서 나온 가공제품

○ 자재의 종류 : 골분, 건조축산폐기물 등

○ 품질규격 : 유기사료기준에 맞지 아니하는 사료와 수의약품에 주로 의존하는 공장형 농장에서 생산된 축분을 원료로 사용한 것은 제외하고, 화학합성물질이 혼입되었거나 화학적으로 처리되지 않아야 하며 비료공정규격이 설정되어 있는 자재는 그 규격에 적합할 것

나. 수산물가공공장에서 나온 가공제품

○ 자재의 종류 : 어박, 어분, 게껍질, 해초찌꺼기, 어묵찌꺼기 등

○ 품질규격 : 화학합성물질이 혼입되었거나 화학적으로 처리되지 않아야 하며 비료공정규격이 설정되어 있는 자재는 그 규격에 적합할 것.

3. 석회질 및 규산질 비료

가. 석회질 비료(화학제품 생산시 부산물로 생산된 부산석회, 부산소석회 제외)

○ 자재의 종류 : 소석회, 석회석, 석회고토, 패화석, 생석회 등

○ 품질규격 : 화학합성물질이 혼입되지 않아야 하며, 비료공정규격이 설정되어 있는 자재는 그 규격에 적합할 것

나. 규산질 비료

○ 자재의 종류 : 규산질비료, 규회석비료1호, 규회석비료2호, 광재(鑛滓)규산질비료, 경량콘크리트 규산질비료 등

○ 품질규격 : 화학합성물질이 혼입되지 않아야 하며, 비료공정규격이 설정되어 있는 자재는 그 규격에 적합할 것

4. 미생물제제

가. 자재의 종류 : 토양미생물제제(미생물효소), 토양활성제제비료, 미생물추출물 등

나. 품질규격 :  비료공정규격에 적합할 것

5. 키토산

가. 품질규격

함유 키토산의 점도(cps)	함유 키토산의 최소량(%)	중금속의 위해성 기준	비 고
◦1이상 100이하	◦키토산(총 글루코스아민으로) 1.0%이상	◦비료의 품질검사방법 및 시료채취기준(농촌진흥청고시제2002-30호)에 의한 검사방법에 의거 : - 크롬 : 20㎎/㎏이하 - 납 : 20㎎/㎏이하 - 카드뮴: 0.4㎎/㎏이하 - 수은 : 0.2㎎/㎏이하 - 비소 : 4㎎/㎏이하 - 니켈 : 20㎎/㎏이하	◦단당(글루코스아민)은 제외하고 사용한 용제 표시 ◦키토산 함량(%) 또는 키토산올리고당 함량(%)으로 제품의 성분표시 ◦보존기간 2년

나. 키토산(액상ּ입상)의 시험기준과 방법

(1) 키토산 점도 측정법

(가) 액상

점도는 300㎖비이커에 액체시료 15㎖를 취하고 증류수 285㎖를 가하여 300㎖(액체시료의 5%솔루션액)로 하여 30분간 교반후 시료의 온도를 20±0.5℃로 유지하여 Brook field형 점도계 No.1로터를 사용하여 30rpm에서 회전점도(cps)를 측정함

(나) 입상

점도는 300㎖비이커에 건조한 시료 1.5g을 채취하고, 여기에 증류수 297.0g을 가하여 시료를 교반 분산시킨 후 초산 1.5㎖를 가하여 2시간 교반하여 용해하고 24시간을 방치 및 다시 30분간 교반후 시료용액의 온도를 20±0.5℃로 유지하여 Brook field형 점도계 No.1로터를 사용하여 30rpm에서 회전점도(cps)를 측정함

(2) 키토산 함량(글루코오스아민으로 1%이상) 측정법

(가) 검액제조

㉮ 키토산

글루코스아민으로 0.04g(키토산 함량이 1.5%인 경우 약 2.66g, 2%인 경우 약 2g을 검체로 취함)의 검체를 정밀히 취하고 산성에서 물을 가하여 100㎖로 하여 검액으로 함

㉯ 키토산 올리고당

글루코스아민으로 0.04g(키토산 올리고당 함량이 5%인 경우 약 0.8g을 검체로 취함)의 검체를 정밀히 취하고 액성이 산성인 경우는 중화(PH 7)시켜 물을 가하여 100㎖로 하여 검액으로 함

(나) 시험방법

㉮ 위 검액 10㎖를 취하여 염산 7㎖ 및 물을 가하여 20㎖로 하고 이 액 5㎖를 시험관에 취하고 탈기밀봉하여 105°에서 24시간(또는 121°에서 5시간, 130°에서 3시간, 140°에서 90분)분해한 후 뚜껑을 열어 감합하에 염산 및 물을 제거한 다음 잔류물을 물 5㎖로 녹이고 불용물이 있으면 여과함

㉯ 이 여액 1㎖를 마개있는 시험관에 취하고 아세틸 아세톤시액  2㎖를 가하여 혼합한 후 96°에서 1시간 가열한 후 흐르는 물에서 냉각시키고 이에 96%(v/v)에탄올 20㎖를 가하고 p-디메틸아미노벤즈알데히드시액 2㎖를 가하여 혼합하고 실온에서 2시간 방치 후 파장 530nm에서 흡광도를 측정함

㉰ 따로 D-글루코오스아민 또는 N-아세틸 D-글루코오스아민을 100～500㎍(D-글루코오스아민으로)/㎖ 함유한 용액 10㎖를 취하여 앞에서의 검액 10㎖를 취하여 이하에 따라 동일하게 조작하여 다음과 같이 총글루코오스아민의 함량을 구함

㉱ 총 글루코오스아민(%) =

표준용액의농도(글루코오스아민으로,㎍/10㎖)	×	Sa	×	10	×	100
		St		검체의 채취량(g)		106
* Sa: 검액의 흡광도, St: 표준용액의 흡광도

(다) 시액조제

㉮ 아세틸아세톤시액 : 증류 정제한 무색 아세틸아세톤 (BP 138～140°)1.5㎖에 1.2N 탄산나트륨용액을 가하여 50㎖로 함

㉯  p-디메틸아미노벤즈알데히드(p-Dimethylaminobenzaldehyde)시액 :  p-디메틸아미노벤즈알데히드 1.6g에 염산 30㎖를 가하여 녹이고  96%(v/v)에탄올 30㎖를 가하여 혼합함

Ⅱ. 병해충 관리를 위하여 사용이 가능한 자재

1. 키토산

○ □Ⅰ. 토양개량과 작물생육을 위하여 사용이 가능한 자재□, 5호와 같음

2. 미생물제제(미생물농약)

○ 농약관리법 제8조의 규정에 의거 등록된 미생물농약 등록기준에 적합할 것

3. 천적

가. 천적의 종류

○ 진딧물 천적 : 진디혹파리, 무당벌레, 콜레마니진디벌, 천적유지식물 등

○ 잎굴파리 천적 : 굴파리좀벌, 잎굴파리고치벌 등

○ 응애천적 : 칠레이리응애, 캘리포니쿠스응애, 꼬마무당벌레 등

○ 온실가루이 천적 : 온실가루이좀벌, 카탈리네무당벌레 등

○ 총채벌레 천적 : 오리이리응애, 애꽃노린재 등

○ 나방류 천적 : 알벌, 곤충병원성선충 등

○ 작은뿌리파리 천적 : 마일스응애 등

나. 품질규격

○ 생태계나 농작물 등에 전혀 해가 없는 종이어야 하며 외국 천적일 경우 식물방역법에 의한 위험도 평가기준에 적합하여야 하되 농약관리법에 의한 생물농약의 천적 등록기준이 설정되면 그 기준에 따른다.

부  칙(2003. 7. 25)

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부  칙(2004. 8. 14)

(시행일) 이 고시는 2005년 1월 1일부터 시행한다.