가을철 농기계 안전사고 예방수칙

공 통 사 항

○ 농기계 보관창고는 항상 밝고 깨끗하게 정리정돈 합시다.

○ 연료․농약의 관리는 지정된 장소에서 철저하게 관리합시다.

○ 연료를 보급할 때는 화재에 주의 합시다.

○ 농작업 전․후에는 반드시 농기계 점검정비를 습관화합시다.

○ 농기계 작동시 화상에 주의 합시다.

○ 안전장치가 제 위치에 있는지 확인하고 떼어내지 맙시다.

○ 작업에 임하기 전에 위험요소가 없는지 주변 환경을 확인합시다.

○ 농작업 중에는 적절한 휴식을 취합시다.

○ 다음 해당자는 농작업 및 위험을 수반한 고소작업 등을 하지 맙시다.

- 음주를 한 사람, 연소자 또는 미숙련자

- 약물을 복용하고 있어 작업에 지장이 있는 사람

- 환자, 부상, 과로 등으로 정상적인 작업을 할 수 없는 사람

- 임신 중이거나 해당 작업이 임신, 출산과 관련하여 기능장애 등 악영향을 미친다고 생각되는 사람

○ 작업내용에 적합한 복장 및 보호구를 착용합시다.

○ 농기계를 사용하여 농작업을 할 때는 집중합시다.

○ 2명 이상의 조작업에서는 의사소통 신호를 확실히 한다.

○ 인력으로 운반하는 작업에서는 전체 운반량에 주의합시다.

○ 사다리는 올바르게 설치하여 사용합시다.

○ 농기계에 이상을 느끼면 「멈추는 용기」를 아끼지 맙시다.

○ 도로를 주행하는 농기계는 등화장치를 부착합시다.

○ 농기계 운전석 및 트레일러에 동승자를 태우지 맙시다.

○ 도로 가장자리의 강도를 확인하고 조심합시다.

○ 논․밭 출입은 안전한 방법으로 합시다.

○ 농기계를 출발하거나 작업을 할 때는 항상 주변의 안전을 확인합시다.

○ 운전석 주변은 항상 청결하게 한다.

트 랙 터

○ 안전 캡 또는 안전 프레임을 가능한 장착합시다

○ 타고 내릴 때는 안전한 방법으로 합시다.

○ 도로 주행시에는 좌우 브레이크 페달을 반드시 연결합시다.

○ 농기계가 수렁에 빠졌을 경우에는 무리한 탈출을 시도하지 맙시다.

○ 경사지에서 작업할 때는 지면의 상황을 잘 살핍시다.

경운기 ․ 관리기

○ 도로 주행 중에는 조향클러치로 진로변경을 하지 맙시다.

○ 후진을 할 때는 뒤에 장애물을 확인한 다음 천천히 클러치를 연결합시다.

○ 트레일러에 지나치게 많은 짐을 적재하지 맙시다.

이 앙 기

○ 이앙작업 중에 모 매트는 반드시 주행을 정지한 다음 보급합시다.

○ 이앙기의 포장간 이동은 가능한 트레일러 또는 트럭으로 옮깁시다

방 제 기

○ 방제작업 전날은 피로회복을 위해 충분한 수면을 취합시다.

○ 농약살포시에는 적절한 보호도구를 착용합시다.

○ 과수원 농약살포시에는 SS기의 전방 진행상황에 주의합시다.

콤 바 인

○ 차량에 싣거나 내릴 때는 평탄한 장소에서 보조자와 협력하여 합시다.

○ 시동을 걸거나 작업부에 클러치를 넣을 때는 주변의 안전을 확인합시다.

○ 막힌 짚을 제거할 때는 엔진을 반드시 정지합시다.

○ 포장 출입 때에는 충분히 주의합시다.

○ 도복된 벼는 콤바인 주변에서 일으켜 세우지 않는다.

○ 논머리 벼를 탈곡할 때는 콤바인을 정치시킨 후 작업한다.

휴대형 예취기

○ 안면 보호구를 사용합시다.

○ 예취작업은 오른쪽에서 왼쪽으로 한다.

○ 작업자 끼리 연락할 때는 멀리서 신호하고 엔진이 완전히 정지하면 다가갑시다.

○ 휴대형예취기를 톱대용으로 사용하지 맙시다.

축산용 농기계

○ 작업 전에 보조 작업자와 신호를 정해 둡시다.

○ 2대 이상의 농기계가 동시 작업시는 운전자와 협조합시다.

○ 드라이브 샤프트는 커버가 부착된 것을 사용합시다.

○ 모어를 장착하여 이동할 때는 PTO를 끄고 작업기를 세웁시다.

○ 베일이나 목초는 지나치게 높게 쌓지 맙시다.

○ 사일로에 들어갈 때는 산소 결핍 여부를 점검합시다.

도로주행 농기계

○ 도로 주행시에는 방어운전을 하도록 습관화 합시다.

○ 음주운전은 하지 않는다.

○ 곡선도로에 진입하기 전에는 속도를 낮춘다.

○ 교차로에서는 반드시 신호를 지킨다.

○ 야간 또는 악천후에는 반드시 등화장치를 작동한다.