겨울철 농기계 관리보관 요령

- 사용하는 기간보다 보관기간이 긴 농기계 보관관리를 잘 해서 오래 사용하자 -

농기계는 사용하는 기간보다 보관하는 기간이 훨씬 길어 보관중의 관리상태에 따라 농기계의 수명이 달라진다.

농기계를 노지에 보관할 경우에는 눈과 비 등을 맞아 수명이 내구연한의 8～38%까지 단축되어 농가가 큰 손해를 보게 된다. 따라서 보관 전에 농기계를 청소, 점검·정비하고, 주유와 오일교환은 물론 냉각수와 연료 및 녹슬음 방지처리를 한 후 눈비를 맞지 않는 보관시설 내에 보관해야 농기계를 오래 사용할 수 있다.

ꏅ 농기계 보관 전에는 이렇게 하자.

❍ 엔진과 몸체는 닦고 기름치고 청소를 깨끗이 하자.

엔진의 라디에이터 망에 붙은 먼지와 검불, 점화플러그, 기화기, 공기청정기의 이물질, 방제기 및 양수기의 펌프와 호스 내부에 있는 농약과 모래 및 물기, 콤바인의 예취부와 바퀴에 붙어 있는 흙, 콤바인의 탈곡장치와 곡물건조기 건조실 내부에 남아있는 곡물 등을 깨끗이 청소한다.

물 청소를 하게 될 경우에는 공기청정기, 머플러, 주유플러그, 전기장치에 물이 들어가지 않도록 주의해야 하고 청소 후에는 2～3분간 운전을 하여 물기를 말려 주도록 한다.

모든 기계장치의 회전부, 작동부, 마찰부, 케이블 등에 새 오일과 그리스를 주입한다. 플라스틱이나 고무제품은 오일이 묻으면 녹거나 변형되니 주의한다.

❍ 엔진오일, 냉각수, 부동액을 점검하자.

엔진오일은 운전직후 오일이 데워진 상태에서 교환한 후 약 5～10분 정도 공회전시켜 각 부위에 오일이 충분히 공급되도록 한다. 오일은 묵은 오일과 새 오일, 종류가 다른 오일을 섞어 사용하면 오일이 변질되기 쉬우니 섞어 사용하지 말아야 한다.

냉각수를 제거한 후에는 잘 보이는 곳에 “물없음” 꼬리표를 부착하여 냉각수가 없는 상태로 운전하는 경우가 없도록 한다.

부동액은 냉각계통을 씻어낸 후 새 부동액을 공급하고, 교환한지 얼마 되지 않은 경우에는 부동액의 농도를 확인해 보충한다.

경유를 사용하는 농기계는 연료를 가득 채워 놓고 분사펌프가 녹스는 것을 방지하기 위해 경유에 10W오일을 10%정도 넣고 10～30분 동안 가동한 다음 연료코크의 레버를 가로로 놓아 연료의 흐름을 차단한다.

❍ 엔진은 압축상태로 보관하고 축전지는 단자를 분리하자.

엔진은 공기흡입관의 마개를 풀거나 점화플러그를 뽑고 실린더 안에 약간의 새 엔진오일을 넣은 후 시계방향으로 6～7회전 공회전시킨 다음, 압축이 걸리는 지점에 피스톤을 두어 배기·흡기밸브가 모두 닫히게 하고 풀어낸 마개나 뽑은 점화플러그는 다시 조여준다.

축전지는 합선방지를 위해 농기계에서 “-”단자부터 분리하고 “+”단자를 나중에 분리한다. 전해액이 부족하면 약국에서 판매하는 증류수로 보충한 후 충전한다. - 및 + 단자와 용액을 보충할 수 있는 축전지는 주입구 캡의 공기구멍 등을 청소한 후 직사광선이 닿지 않는 10℃～40℃의 장소에 보관한다.

ꏅ 농기계는 이렇게 보관하자.

- 습기가 적고 햇볕이 들지 않는 시설내에서 보관 -

농기계는 습기가 없고 햇볕이 들지 않으며 비바람이 들여 치지 않는 시설 내에 보관해야 녹슬지 않는다. 특히 먼지는 전기장치의 작동을 나쁘게 하므로 보관 중에는 창문을 닫아 먼지피해가 없도록 하고, 덮개는 머플러가 식은 뒤에 씌워야 한다. 열쇠를 꽂아두면 자칫 축전지가 방전되거나 합선으로 화재가 발생될 수 있으니 반드시 열쇠를 빼 놓아야 한다. 고무바퀴는 평소보다 공기를 더 넣거나 바퀴가 눌리지 않게 몸체를 들어올린 상태로 받쳐주되 기계가 굴러가거나 쓰러지지 않도록 조치해야 한다.

트랙터는 웨이트를 제거하여 가볍게 해주고 작업기는 판재 위에 놓아 녹스는 것을 방지해야 하며 클러치 페달은 고정용 고리에 걸거나 나무토막을 끼워 클러치판이 서로 떨어지도록 한다. 2～3개월 동안 보관할 경우에는 작업기를 뗀 후 시동하여 유압레버를 상승 최고 위치에 둔다.

이앙기는 식부암과 식입호크가 녹슬지 않게 그리스를 발라주고, 식부장치의 식부침은 “모압출상태”로, 주클러치와 식부장치의 유압클러치 레버는 “끊음” 상태로 둔다.

육묘상자는 뒤집어 평지에 수직으로 쌓되 직사광선을 받지 않으며 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 10개 단위로 묶어 2m이하가 되도록 쌓는다.

방제기의 호스 내부의 물기는 공회전으로 공기압을 올린 후 노즐을 호스로부터 분리시켜 제거하고, 약제탱크의 뚜껑은 패킹이 변형되면 공기가 새므로 패킹이 바르게 잠기도록 해야한다.

콤바인은 통풍이 잘되는 곳에 판자를 깔아놓고 그 위에 올려놓아 고무바퀴를 보호하고, 분할기 끝에는 보호판을 씌워둔다.

건조기의 전선을 감아 정리하고 연료와 남아있는 곡물 및 연료접시의 그을음 등을 제거하며, 농산물 건조기의 송풍기를 월 1회 가동해 습기를 제거한다.

축전지는 전해액의 온도가 높아질수록 자체내에 전류가 강하게 흘러 20℃때 1일 0.5%, 30℃때 1일 1.0%씩 소모되므로 1개월마다 보충 충전해 준다.