농업기계 안전운전 지침

1		안전운전을 위한 기본사항

□ 농업기계 취급자 자신은 물론 타인에게 위해가 가하지 않도록 평소부터 안전의식을 갖고 작업에 임한다.

□ 농업기계의 일상점검과 적정한 조작을 통하여 농작업을 안전하게 실시할 수 있도록 노력하면서 주변 환경도 배려한다.

□ 농업기계를 이용한 농작업을 시키기 위하여 고용할 경우 고용주로서 피고용자에 대한 안전성을 확보하면서 주변 환경에도 배려한다.

□ 농업기계 운전자 및 고용주는 농작업 안전에 관한 교육 및 홍보활동 등에 적극적으로 참여하여 안전의식을 높인다.

□ 도로 교통법규 등 관계법령을 숙지하는 등 안전한 농작업을 위해 노력해야 한다.

2		농업기계 운전제한

□ 음주자

□ 약물을 복용하고 있어 작업에 지장이 있는 자

□ 병, 부상, 과로 등으로 정상적인 작업이 곤란한 자

□ 임신 중이거나 해당 작업이 임신 또는 출산과 관련하여 기능장애 등 건강상태에 악영향을 미친다고 생각되는 자

□ 연소자

□ 미숙련자(숙련 작업의 지도하에 실시하는 경우 제외)

3		농업기계 취급시 주의사항

□ 주정차 및 정비를 할 때

❍ 주차 및 정차 시에는 안전조치를 철저히 한다.

-  엔진을 정지하고 키를 뺀다.

- 변속레버는 저속에 놓고 주차브레이크를 걸어 놓는다.

- 경사지에서는 받침목을 고여 놓는다.

- 도로변에 농기계를 정차할 때에는 비상점멸등을 켜둔다.

❍ 농업기계는 항상 안전한 상태에 놓고 정비 점검을 해야 한다.

-  벨트나 체인, 탈곡장치, 경운날 등을 점검할 때는 반드시 엔진을  끄고 점검해야 한다.

- 기체가 심하게 기울어진 상태 또는 작업기를 들어올린 상태에서  밑에 들어가 점검할 때는 반드시 받침대를 설치해야 한다.

❍ 운전석 내부 및 주위는 청결히 한다.

-  승하차는 승차용 계단과 손잡이를 이용한다.

- 신발은 미끄러지지 않도록 청결히 하고 운전석 바닥에 공구, 음료수병 등을 두지 말아야 한다.

□ 농작업을 할 때

❍ 농기계의 올바른 취급방법을 익힌다.

-  사용설명서를 숙지하고 작업 전에는 반드시 각부를 점검하여 이상이 있으면 즉시 조치한 다음 작업을 시작한다.

❍ 농작업에 알맞은 복장을 착용한다.

- 농작업을 할 때에는 농업기계에 두발이나 의류 등이 말려 들어가지 않도록 각 작업에 적당한 복장과 작업모 및 사고방지에 필요한 보호구를 착용한다.

- 헐렁한 옷이나 소매가 긴 옷을 입거나 장갑을 착용하고 농업기계를 다루지 않는다.

- 신발은 발에 꼭 맞고 미끄럼 방지 처리가 된  안전화를 착용한다.

- 긴 머리카락은 작동하고 있는 기계 안으로  빨려 들어가서 머리손상을 입기 쉬우므로 뒤로 묶거나 모자 속으로 집어넣도록 한다.

- 보석류는 빼놓고 작업에 임하도록 한다.

❍ 자신을 과신하지 말고 항상 신중한 자세로 작업한다.

-  나도 사고를 당할 수 있다는 것을 잊어서는 안 된다.

- 언제나 초보자라는 생각으로 신중하게 농작업을 하는 것이 사고예방의 지름길이다.

❍ 이앙작업 중 모매트는 주행을 정지한 다음 보급한다.

-  주행 중에 엉거주춤한 자세로 모매트를 보급할 경우 논 경반의 요철 또는 작업화에 묻어 있는 진흙과 물기에 의해 미끄러지기 쉬우므로 주의한다.

❍ 농작업은 2시간마다 10～20분 정도의 휴식을 취하는 것이 좋다.

-  조급하게 일을 마치려고 서두르거나 무리하게 작업을 하다 사고가 발생되는 경우가 많다. 2시간 정도 작업을 한 후에는 반드시 휴식을 취한다.

❍ 무인헬기를 조정할 때는 주위를 살피고 안전에 주의한다.

-  조정시에는 기체로부터 반경 15m 이상 떨어져 조정한다.

- 조정은 2인 1조가 되어 주변 환경을 파악 후 조정한다.

□ 운반작업 또는 이동할 때

❍ 농업기계에는 운전자 1명만 승차해야 한다.

-  경운기, 트랙터의 옆 좌석이나 트레일러에 사람을 태우고 도로를 이동할 경우 운전자의 주의력을 저하시켜 사고의 위험이 매우 높다.

❍ 논두렁을 넘을 때에는 저속상태에서 직각방향으로 진행한다.

-  논두렁을 비스듬하게 넘을 경우 기계가 뒤집힐 수 있다. 작업기는  낮게 내리고 천천히 직각방향으로 넘어야 한다.

❍ 후진은 가급적 하지 않도록 한다.

-  가급적 후진을 하지 않아야 하고, 후진을 할 경우에는 후방에 장애물 이 없는지 확인한 다음 엔진 회전수를 낮추고 저속으로 후진한다.

❍ 경운기 조향클러치는 고속주행 중에 사용하지 않는다.

-  조향클러치 사용은 지극히 저속으로 진행하거나 농작업시 선회할 때만 사용하도록 한다.

- 고속으로 달리거나 내리막길에서 조향클러치를 사용하면 큰 사고로 이어질 수 있다.

❍ 도로주행 농기계는 등화장치를 부착하여 방어운전을 한다.

-  야간주행에서는 등화장치를 점등하고, 반사판, 반사씰 등으로 상대운전자에게 명확하게 눈에 띄게 함과 동시에 최대 폭이 멀리서도 확인될 수 있도록 한다.

❍ 트랙터는 도로 주행시 독립브레이크를 사용하지 않는다.

-  도로에서 트랙터 독립브레이크를 사용하면 급회전으로 인하여 전복되거나 차량과 충돌로 사고의 위험이 매우 높다.

❍ 도로주행시에는 교통법규를 철저히 지킨다.

-  도로에서 선회를 할 때는 반드시 방향지시등을 작동하고, 야간 에는 등화장치를 작동하여 방어운전을 한다.

- 교차로 통행시나 도로로 진입할 때에는 전후좌우를 충분히 살핀 다음 진행한다.

□. 농업기계 안전사고 대비

□ 작업을 시작하기 전에는 항상 해당 작업에 위험성을 예측하고 대응책을 생각해 두는 습관을 가지도록 한다.

□ 만일의 사고를 대비하여 긴급사항 발생시에 연락체제를 확인함과 동시에 응급처치에 대한 지식을 몸에 익히는 등 평소부터 사고를 최소한으로 줄이기 위해 충분한 준비를 한다.

□ 안전한 방법으로 여유를 가지고 작업에 임한다.