제4종 복합비료 사용요령 및 주의사항

□ 제4종 복합비료

○ 제4종 복비는 질소, 인산, 칼리 3요소 중 두 가지 이상 성분의 총량이 10％이상, 고토, 망간, 붕소, 철, 동, 아연 등 미량요소가 엽면시비용은 2종 이상, 양액재배용은 5종 이상을 보증(비료공정규격 참조)

□ 제4종 복합비료의 특징

○ 식물의 뿌리로부터 양분흡수가 곤란하거나 과수, 채소류 등의 맛, 색깔 및 상품성 등을 높이고, 토양시비시 불가급태로 되어 흡수가 어려운 망간, 아연, 구리 등의 성분을 보충하는데 필요한 비료임

○ 토양에 주는 비료와 달리 복잡한 화학적 변화과정이 없이 물에 쉽게 녹아서 작물이 바로 이용할 수 있는 수용성으로 되어있음

□ 제조과정 및 유통현황

○ 제조과정

- 액상 : 원료투입(교반기) → 반응(반응조) → 불순문제거(여과조) → 저장(저장조) → 포장․출하

- 분상 : 원료투입 및 혼합 → 선별(스크린) → 포장․출하

○ 유통현황(2010년)

- 생산량 : 106,757톤(수입량 포함) → 2009년 대비 53% 증가

- 판매량 : 53,150톤 → 2009년 대비 3% 증가

- 생산업체수 : 545개 업체

※ 생산량이 많고 제품마다 특징이 다르기 때문에 사용방법 및 용도를 잘 확인해야함

□ 구입요령

○ 제4종 복합비료는 주로 비료대리점이나 화훼시장, 백화점, 농협 또는 농약사 등을 통하여 유통되는데, 근래에는 각 제조회사의 홈페이지에서 인터넷으로 구입가능

○ 구입하고자 하는 제4종 복합비료가 등록이 되어 있는지부터 확인하기 위하여 “비료생산업자보증표”와 같은 보증표를 확인하고 보증표에 기재된 보증성분량과 생산년월일, 제조자 등을 꼼꼼히 확인

○ 보증표가 없는 무등록비료를 사용하여 작물에 피해가 발생되는 경우 문제해결이 어려우니 주의

○ 생장조정제가 검출된 제4종 복합비료를 과수에 사용하여 피해가 발생할 수 있으니 주의하고 반드시 등록된 비료를 사용

□ 사용상의 주의사항

○ 미량요소 결핍 등 영양상태를 신속히 회복해야 할 때, 뿌리 흡수가 나쁠 때 등 응급대책으로 실시하지만 지나치게 사용할 경우 작물이 웃자라고 연약해져 각종 병해충 등 질병에 약해지는 역효과를 볼 수 있으므로 주의

○ 엽면 살포 시 잎의 상태, 살포액의 산도 및 농도, 농약과의 혼용 유무가 엽면 흡수에 영향을 미치며, 특히 작물의 생육상태와 일기조건에 따라 크게 영향을 받으므로 주의

○ 동일한 농도로 농약을 살포하더라도 고온에서는 피해가 나타나며, 식물체의 중복살포 부위는 살포량이 배가돼 피해가 나타나기도 함

○ 농약을 사용할 경우 가급적이면 농약 단용으로 살포하고, 4종복비 등 기타 제제와 혼용하지 않도록 하되 비료제조업체가 시험근거를 토대로 하여 작성한 농약혼용가부표에 의하여 농약과 혼합사용이 가능한 경우에는 사용할 수 있음

○ 특히 병 발생이 심한 경우에는 절대 일반농약과 혼용해서는 안됨

□ 효과적인 사용방법

○ 작물의 뿌리가 습해나 병해충 또는 가스피해를 받아서 양분의 흡수 기능이 떨어진 경우에 필수원소 및 여러 가지 미량성분이 포함된 4종복비로 엽면시비를 한다.

○ 엽면시비는 토양시비 보다 효과가 빠르기 때문에 우박이나 서리 피해, 침수 등으로 작물의 잎, 줄기 등에 손상을 입은 경우 또는 병해충 피해 후 영양상태를 빨리 회복시킬 필요가 있을 때 제4종 복비를 이용한다.

○ 토마토에 석회 부족에 의한 배꼽썩음병, 포도에 붕소 결핍으로 꽃이 떨어지는 화진(化振)현상, 그 외에 철이나 고토 등 특수 성분이 부족한 생리장해 증상이 나타날 때 결핍증상을 치유하기 위하여 효과가 빠른 4종복비가 토양 시비보다 효과적으로 쓰여질 수 있다. 이런 경우에는 석회, 고토, 붕소 등 결핍되는 성분만 포함된 것을 사용하는 것이 비용 및 효과면에서 좋다.

○ 포장 전면에 비닐을 피복하여 비닐을 걷기 전에 웃거름을 주기가 어렵거나 또는 포장내에 들어가서 비료주는 작업이 곤란한 경우 등 직접 토양시비가 곤란한 경우에 엽면시비나 액비(液肥)를 이용한다.

○ 양액․관주용은 비료성분이 서로 결합하여 침전, 결정 또는 불용화 될 우려가 있는 것은 구분포장(1호, 2호 또는 A액, B액) 되어 있으며, 사용시 전부 혼합하여 사용하여야 효과가 있다. 또한 농가에서 직접 원료를 구입, 제조한 경우 자가농장에는 사용할 수 있으나 다른 농가에 무상유통 또는 판매할 경우는 반드시 등록해야 한다.

○ 관주용은 관비재배에 사용되는 비료로서 시비량을 줄이는 동시에 비료의 흡수 효율을 높이고자 할 때 사용하며, 토양분석 후 “작물별 시비처방기준”에 준하여 관비시 시비량을 결정하여 시비하고 사용농가는 토양 EC, pH 및 작물 생육상태를 주의 깊게 관찰한다.

○ 화초용은 가정에서 화분, 관상용나무 등에 편리하게 사용하도록 별도 희석하지 않고 바로 사용하는 액체비료로 성분함량이 낮아 농업용으로는 부적합하다.

<잘못된 사용에 의한 피해사례>

■ 피해내용

○ 고랭지 배추 재배농가에서 농약과 제4종 복합비료를 함께 살포한 이후 잎이 마르고, 고사하는 피해 발생

■ 현장조사 결과

○ 엽면시비 이후 잎이 마르면서, 생장 기능을 상실한 상태

○ 피해를 받은 잎 이외의 잎은 정상생육 중이지만 결구시기가 늦어 상품성이 매우 떨어질 것으로 예상

■ 피해발생 원인

○ 농약에 함유된 계면활성제는 비료의 흡수를 증가시키는 효과가 있는데 피해 농가의 경우 농약과 여러 종류의 4종 복합비료를 혼합사용해 미량요소가 지나치게 많이 흡수됨에 따라 생리장해가 발생한 것으로 추정

○ 농가가 사용한 제4종 복합비료는 수용성 액체비료로 주성분인 질소, 인산, 칼리 이외에 미량요소 성분이 몇 가지 첨가돼 있었으며, 당시 지나친 건조와 고온으로 인하여 피해가 가중됐을 것으로 판단

■ 관리대책

○ 농약을 살포할 때는 농약설명서 및 혼용 가부표를 확인한 다음 사용

○ 3~4종의 농약을 섞어 쓰면 농약을 만들 때 첨가한 보조제의 농도가 높아지기 때문에 약해의 발생 우려가 높으므로, 가급적 혼용을 지양

○ 농약과 미량요소 성분이 함유된 비료와 섞어 쓰지 않도록 주의

○ 고온기에 농약을 살포할 경우 희석농도를 준수하고, 하루 중 기온이 낮은 아침과 저녁시간에 농약을 살포하면 약해 발생을 줄일 수 있음

<참고>

□ 비료공정규격의 제4종 복합비료

비료의 종류	함유하여야 할 주성분의 최소량(%)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량(%)	그 밖의 규격	비 고
04. 제4종복합 (‘09.10.1) 1.엽면시비용	1.질소전량, 수용성인산 또는 수용성칼리중 2종이상의 합계량이 10%이상이고 각 성분별 보증성분 함량은 1.0%이상 이어야 함 (: `97.7.19, ‘09.10.1)) 2.다음 각 성분별 함량을 2종이상 보증하여야 함. (‘09.10.1) 수용성고토 : 1.0 수용성망간 : 0.1 수용성붕소 : 0.05 수용성 철 : 0.1 수용성몰리브덴 : 0.0005 수용성아연 : 0.05 수용성구리 : 0.05 수용성석회 1.0 (05.3.19, `96.1.10)	질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1%에 대하여(‘09.10.1) 황청산화물 : 0.005 비 소 : 0.004 아 질 산 : 0.02 뷰렛태질소 : 0.01 설파민산 : 0.005		1.성분함량이 주성분의 최소량 이하일 경우 보증할 수 없음 2.삭 제 (`96.1.10) 3.제조업체는 시험근거에 의거 농약별로 혼용가부 표시(시험근거가 없는 경우 농약혼용 불가표시)
05. 제4종복합 (‘09.10.1) 2.양액․ 관주용 (`96.1.10)	1.질소전량, 수용성인산 또는 수용성칼리중 2종이상의 합계량이 10%이상이고 각 성분별 보증성분 함량은 1.0%이상 이어야 함.( `97.7.19, ‘09.10.1) 2.고토, 망간, 붕소, 철, 몰리브덴, 아연, 구리, 석회중 5종이상을 수용성으로 보증('05.3.19)	질소, 인산, 칼리 성분 합계량의 함유율 1%에 대하여(‘09.10.1) 황청산화물 : 0.005 비 소 : 0.004 아 질 산 : 0.02 뷰렛태질소 : 0.01 설파민산 : 0.005		1.성분함유량을 각각 보증 2.보증표시가 있는 동일포장 내에서 성분별로 구분 포장할 수 있음(‘09.10.1) 3.사용방법표시(`96.7.4)
06. 제4종복합 (‘09.10.1) 3.화초용 (신설: `96.1.10)	1.질소전량, 수용성인산 또는 수용성칼리중 2종이상의 합계량이 0.2%이하이고 각성분별 보증성분 함량은 0.1%이하 이어야 함(‘01.1.4, ‘09.10.1)) 2.다음 성분별 함량을 2종 이상 보증하여야 함. (‘09.10.1) 수용성고토 : 0.01 수용성망간 : 0.001 수용성붕소 : 0.001 수용성 철 : 0.01 수용성 아연 : 0.001 수용성 구리 : 0.001	질소, 인산, 칼리 성분 합계량 함유율 1%에 대하여(‘09.10.1) 황청산화물 : 0.005 비 소 : 0.002 아 질 산 : 0.02 뷰렛태질소 : 0.01 설파민산 : 0.005		액제비료에 한함