일반 농기계 안전사용 요령

※ 시동 후 3단계 작동법(작업 종료는 역순으로)

① 작업에 따른 회전수 조정

② 작업장치(기능) 설정

③ 주클러치 연결

< 일반 농기계 7가지 주의사항>

1. 조작방법 및 안전사용 숙지 후 사용

2. 작업에 알맞은 작업복, 작업화와 보호구 착용

3. 작동전 주변을 살펴 안전을 확인하고 사용

4. 작업에 따라 위험성을 예측, 대응책 고민 후 사용

5. 상하차 시 사다리 고정 및 사다리 위에서 회전 금지

6. 장비점검 및 연료 주유 시 시동정지 후 확인

7. 작업에 따라 1시간 ~ 2시간 작업 후 10분 ~ 20분 휴식 취함

※ 일상점검 사항 8가지: 냉각수(수냉식), 라디에이터코어 막힘(수냉식), 팬벨트(수냉식), 에어크리너, 엔진오일, 작동오일, 타이어(궤도), 그리스 주입

굴삭기 농기계 안전사용 요령

※ 시동 후 3단계 작동법(작업 종료는 역순으로)

① 작업에 따른 회전수 조정

② 유압잠금장치(안전장치) 해제

③ 블레이드(도저) 작동(상승)

※ 굴삭기 작동법은 5단계: 밀고(암) ⇒ 내리고(붐) ⇒ 당기고(암) ⇒ 접고(버켓) ⇒ 올리고(붐)

< 굴삭기 7가지 주의사항>

1. 기계 하차 시 유압잠금장치 설정

2. 작동전 주변을 살펴 안전을 확인하고 사용

3. 주행레버 작동 시 선회체 위치(정위치) 확인 후 사용

4. 작업각도는 정위치에서 양쪽 45도 이하에서 작업

5. 정비가 안된 굴곡진 지형에서는 작업 금지

6. 궤도 이탈 방지를 위해 나무 밑등, 돌, 고랑사이에서 회전 주의

7. 상하차 시 사다리 고정 및 사다리 위에서 회전 금지

※ 일상점검 사항 8가지: 냉각수, 라디에이터코어 막힘, 팬벨트, 에어크리너, 엔진오일, 작동오일, 궤도장력, 그리스 주입

파쇄기 농기계 안전사용 요령

※ 시동 후 3단계 작동법(작업 종료는 역순으로)

① 작업에 따른 회전수 조정(최고속)

② 파쇄부 동력클러치 연결

③ 투입구 공급롤러 회전(정회전) 설정

< 파쇄기 7가지 주의사항>

1. 작업 시 손 투입구 깊숙이 넣지 말기

2. 돌, 쇠붙이, 노끈 등 이물질 넣지 말기

3. 칼날원판 및 배출구 막힘 방지를 위해 공급롤러 레버 활용하여 작동

4. 파쇄 시 배출구 밑으로 이동 금지

5. 작업 후 휴식 시 회전원판 공회전 잔여칩 배출 확인

6. 궤도 이탈 방지를 위해 나무 밑등, 돌, 고랑사이에서 회전 주의

7. 상하차 시 사다리 고정 및 사다리 위에서 회전 금지

※ 일상점검 사항 10가지(공랭식엔진은 7가지): 냉각수(수냉식), 라디에이터코어 막힘(수냉식), 팬벨트(수냉식), 에어크리너, 엔진오일, 작동오일, 궤도장력(타이어), 그리스 주입, 칼날점검, 클러치 유격 또는 벨트장력 점검

트랙터 농기계 안전사용 요령

※ 시동 후 3단계 작동법(작업 종료는 역순으로)

① 변속기어 설정(전후진, 부변속, 주변속 3개)

② 작업기 위치 설정(위치제어 레버)

③ 작업기 작동 설정(PTO레버 또는 스위치)

< 트랙터 7가지 주의사항>

1. 안전을 위해 전후진 기어 중립, PTO연결 해제, 클러치를 밟고 시동 함

2. 주차브레이크 해제 확인, 주행 시 조향핸들 유연하여 차선 중앙으로 이동

3. 차체회전 및 이동 시 작업기 폭이 차체보다 넓음을 인지하고 이동

4. 현장 암반 지형은 피하여 작업

5. 회전 또는 모퉁이 작업 시 원은 크게 그리며 천천히 작업

6. 작업기 동력 전달 죠인트 각도에 주의하여 회전작동

7. 장비점검 및 연료 주유 시 시동정지 후 확인

※ 일상점검 사항 8가지: 냉각수, 라디에이터코어 막힘, 팬벨트, 에어크리너, 엔진오일, 작동오일, 타이어공기압, 그리스 주입