2015년도 유용미생물배양실 운영 계획

❍ 유용미생물 생산 공급으로 지역 내 친환경 농업확산 및 청정제주 자연환경 보존

❍ 대농민 서비스를 통한 농가 경영비(비료, 농약) 절감

❍ 미생물 양돈농가 공급으로 분뇨액화 ․ 발효촉진을 통한 축산분뇨 악취경감

□ 미생물 배양실 현황

❍ 미생물 배양실 현황

구 분	면적(㎡)	주요 기자재	내 용
실험실	41.4	진탕배양기, 무균작업대 등	종균배양, 접종, 분석 등
배양실	113	멸균배양기(500L 2대), 살균배양기(500L 3대)	미생물 대량 배양
기계실	20.6	보일러, 냉각기, 콤프레셔 등	배양기 멸균 및 공기 등 공급 시스템
저온저장고	18	미생물 저장탱크(1,000L 4대)	배양 미생물 보관
계	193

❍ 미생물 배양실 기자재 현황

품 명	수량	용 도	품 명	수량	용 도
멸균배양기	2대	미생물 배양	멸균기	2대	배지멸균
살균배양기	3대	미생물 배양	교반기	1대	배지혼합
무균상	2대	무균조작	초음파세척기	1대	세척용
진탕배양기	3대	종균배양	인큐베이터	1대	균배양
초저온냉동고	2대	종균보관	현미경	1대	관찰용
항온수조	1대	효소반응	시약냉장고	2대	시약보관
증류수기	1대	증류수생산	전자저울	2대	배지청량

□ 2015년도 세부사업계획

❍ 운영기간 : 2015년 1월 ~ 12월

❍ 사 업 비 : 88,700천원

구 분	사 업 비 (천원)
계	기간제근로자등보수	사무관리비	공공운영비	재료비	시설비
88,700	5,000	700	18,000	60,000	5,000

❍ 유용미생물 생산계획	(단위 : ℓ)

구 분	계	고초균	유산균	광합성균	질화균
배양일수	-	1주 2회	1주 2회	1주 1회	1주 1회
1주생산량	2,100	700	700	350	350
연간생산량	106,400	35,000	35,000	18,200	18,200

❍ 공급방법

- 공급일 : 주 2회(매주 화요일, 금요일)

- 미생물 공급은 공급 당일 먼저 신청하는 농가에 우선 공급함.

- 유용미생물 1회 공급량                                  (단위 : ℓ)

구 분	고초균	유산균	광합성균	질화균	비 고
일반농가	10	10	10	-	1회 1종
축산농가	10	-	10	10	1주 1회 3종

❍ 미생물 사용방법

- 일반농가 : 미생물 1회 10ℓ 수령

․ 미생물 희석량 : 미생물 10ℓ × 물 200배 희석 = 2,000ℓ

․ 살포면적 : 5㎡/1ℓ × 2,000ℓ = 10,000㎡(1ha)

- 축산농가 : 미생물 1주 2회 사용량 30ℓ 수령

․ 미생물 희석량 : 미생물 15ℓ(1회 사용량) × 물 200배 희석 = 3,000ℓ

․ 축사 내 살포면적 : 3.3㎡/1ℓ × 3,000ℓ = 9,900㎡(1ha)

□ 기대효과

❍ 농업 유용미생물 공급으로 안전농산물 생산을 도모하고 농약 및 시판용 미생물제 대체 사용으로 생산비 절감

❍ 농약․비료 사용 10~20% 절감으로 친환경농업 실천

❍ 축산분뇨 악취 경감으로 제주청정 환경 보존(악취 60% 경감)